**Lampa bezcieniowa zabiegowo-operacyjna LED ORDISI IG-65C  Sufitowa**

Źródło światła: LED

Średnica kopuły świetlnej: Ø 300 mm

Temperatura barwowa: 4500oK

Natężenie światła (1m): 6500 lux

Żywotność pracy diod: 50 000 h

Średnica plamy świetlnej: Ø 260 mm z odległości 1 m

Regulacja natężenia oświetlenia

Certyfikat CE

Mocowanie: sufit

Rączka do ustawiania położenia czaszy

Membranowy panel sterowania

Wyrób medyczny zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR)

Instrukcja i etykieta w języku polskim

Gwarancja : 2 lata

Dostawa: loco PGK „Żyrardów” ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów