**Opis przedmiotu zamówienia**

Wynajem 4 pomostów pływających

1. Termin: 19.04 – 31.10.2025
2. Specyfikacja pomostów:

* Długość pomostu – 40m (2 Pontony HCP 2000 o wymiarach 20 m x 2,4 m x 1,06 m, uzbrojonych w studzienki kotwiczno – złączne, kanały techniczne wzdłużne, knagi, studnie rozdzielcze do postumentów dystrybucyjnych, fundamenty postumentów dystrybucyjnych;
* Sposób kotwiczenia – martwe kotwice i łańcuchy
* Odnogi cumownicze: 2 pomosty - montaż 8 odnóg (na każdy pomost) dostarczonych przez zamawiającego, 2 pomosty bez odnóg cumowniczych
* Odbojnice elastyczne EPDM
* Drabinka ratunkowa
* Trap komunikacyjny HT8
* Stanowisko ratunkowe
* Blacha najazdowa

1. Montaż i rozbiórka pomostów po 31.10.2025r.
2. Montaż słupków dystrybucyjnych media dostarczonych przez zamawiającego
3. Transport
4. Ubezpieczenie

Pomosty będą zainstalowane w Porcie Jachtowym im. Jerzego Porębskiego (Basen Północny) w Świnoujściu w miejsce uszkodzonych pomostów nr 4, 5, 6, 7. Przed złożeniem ofert wskazana jest wizja lokalna.