1. Opis przedmiotu zamówienia:

* 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

***„Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2025 r.”*.**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu art. 7 pkt 21 UPZP, polegająca   
     na utrzymaniu oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2025 r~~.~~

Prace polegać będą na odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego na głównych ciągach   
i osiedlach, realizacji zmian organizacji ruchu (oznakowania poziomego), realizacji nowego oznakowania poziomego na podstawie projektów organizacji ruchu.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały   
w następujących dokumentach stanowiących integralną część SWZ:

1. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST),
2. projektowanych postanowieniach Umowy,
3. kosztorysie ofertowym zawierającym przedmiar robót,
4. kosztorysie ofertowym obejmującym roboty budowlane objęte opcją

Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania   
z opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym   
lub w częściowym zakresie.

* 1. Zakres zamówienia:

1. podstawowego:

- oznakowanie cienkowarstwowe w wersji odblaskowej białe 33 200 m2,

- oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną białą 200 m2,

- oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną czerwoną 115 m2,

- usuwanie istniejącego oznakowania metodą frezowania lub piaskowania 53 m2.

1. *dla opcji:*

*- oznakowanie cienkowarstwowe w wersji odblaskowej białe* 33 200 *m2,*

*- oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną białą 200 m2,*

*- oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną czerwoną 115 m2,*

*- usuwanie istniejącego oznakowania metodą frezowania lub piaskowania* 53 *m2.*

* 1. Wykonawca przystąpi do robót w ciągu 3 dni od otrzymania polecenia od Przedstawicieli Zamawiającego. Prace Wykonawca wykonuje w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż niezbędne, ruch na drogach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych prac, zgodnie ze schematami oznakowania zatwierdzonymi przez ZDMiKP – schematy zostaną dostarczone po podpisaniu umowy ze względu na konieczność podania dat obowiązywania schematów. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie ich trwania oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. Na wszelkie prace wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym musi być wydana zgoda przedstawiciela Zamawiającego z uwzględnieniem terminu i czasu prowadzenia tych prac oraz sposobem ich oznakowania. Wykonawca musi posiadać wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia prac w pasie drogowym. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny   
     za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane z ich wykonywaniem będą kierowane do załatwienia   
     i załatwiane bezpośrednio przez wykonawcę.
  2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

**45.23.32.21-4** – Malowanie nawierzchni

**1**.6 Potencjał techniczny wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem sprzętem w ilościach minimum:

- **dla każdej brygady osobno:**

1. malowarka do malowania znaków drogowych poziomych poprzecznych, strzałek i znaków uzupełniających – 1 szt.

lub

1. malowarka do malowania znaków drogowych poziomych podłużnych - 1 szt.,

- **bez względu na ilość zadeklarowanych brygad:**

1. urządzeniem mechanicznym do usuwania oznakowania poziomego poprzez piaskowanie -1 szt.
2. urządzeniami mechanicznym do usuwania oznakowania poziomego poprzez frezowanie - 1 szt.
3. urządzeniem mechanicznym do aplikacji masy chemoutwardzalnej - 1 szt,
4. szablonami do wykonywania oznakowania symboli i napisów -1 kpl,
5. samochodem dostawczym lub ciężarowym - 2 szt,