[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.7
nan=Niemierzyńska 9
pe=1
op=1
opn=1	0	2	0	1	0	0	8	0	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. KAZIMIERZ HALICKI
afn=71-133 SZCZECIN UL. BRODZIŃSKIEGO 32
nb=Naprawa z brzebudową stropów nad piwnicą dla budynku mieszkalnego10 wielodzinnego
ab=71-430 Szczecin ul. Niemierzyńska 9 dz. nr 1/14 obręb 1010
ni=Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
ai=Szczecin ul. Mariacka 25
br=Budowlana  
nk=tech. Jacek Rychlicki		inż. Janusz Gosiewski-aktualizacja	
dt=23.01.2025 r.	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=38.57	1734441075
cw=38.57	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Warstwa nr 8
wa=0
kn=0	0	0
id=85
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0439-02	4-01	0439-02		0
na=Rozebranie podłóg drewnianych białych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=27.724
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.8	1	4,00*4,45<pom 9>						
wo=9.924	1	2,23*4.45<pom 13>						

[POZYCJA]
id=2
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0439-03	4-01	0439-03		0
na=Rozebranie legarów podłogowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=31.15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	4,00*5<pom 9>						
wo=11.15	1	2,23*5<pom 13>						

[POZYCJA]
id=4
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0440-01	4-01	0440-01		0
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=27.724
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.8	1	4,00*4,45<pom 9>						
wo=9.924	1	2,23*4.45<pom 13>						

[POZYCJA]
id=5
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0440-03	4-01	0440-03		0
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=27.724
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.8	1	4,00*4,45<pom 9>						
wo=9.924	1	2,23*4.45<pom 13>						

[POZYCJA]
id=6
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0440-04	4-01	0440-04		0
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=27.724
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.8	1	4,00*4,45<pom 9>						
wo=9.924	1	2,23*4.45<pom 13>						

[POZYCJA]
id=7
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0440-08	4-01	0440-08		0
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2 20*21cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=29.82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.3	1	4.26*5<pom 9>						
wo=8.52	1	4.26*2<pom 13>						

[POZYCJA]
id=52
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0440-07	4-01	0440-07		0
na=Rozebranie elementów ścian drewnianych - powaliny o przekroju do 300 cm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.26	1	4,26<oś 3 R3>						

[POZYCJA]
id=10
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0348-02	4-01	0348-02		0
na=Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10<przedłużenie ocieplenia>						

[POZYCJA]
id=11
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0341-04	4-01	0341-04		0
na=Wykucie bruzd pionowych ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=14.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00<oparcie wylewki w osi B>						
wo=10.75	1	2,23+4,26*2<oparcie wylewki w osi B, 2, 3 pom 13>						

[POZYCJA]
id=12
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0347-03	4-01	0347-03		0
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=20
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	8< strop WPS>+4<nadproża><pom 9>						
wo=8	1	6< strop WPS>+2<nadproża><pom 13>						

[POZYCJA]
id=84
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0436-07	4-01	0436-07		0
na=Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami R8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4<R8>						

[POZYCJA]
id=9
pd=		KALK. INDYWID.		KALK. INDYWID.		0
na=Wywóz gruzu kontenerem o poj 8,m3 z jego doniesieniem do kontenera (2,25deski, 1,25 belki, 4,16 polepa, 0,3 cegła)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997		KALK. INDYWID		KALK. INDYWID		0
na=Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -poduszki betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.056
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.056	1	0.10*0.20*0.20*(8+6)<pom 9 i 13>						

[POZYCJA]
id=13
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0204-01	4-01	0204-01		0
na=Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS bez ceny płyt WPS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=23.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4.00*4.00<pom 9>						
wo=7.2	1	2.00*3.20+1,00*0,80<pom 13>						

[POZYCJA]
id=65
pd=		Cena zakupu		Cena zakupu		0
na=Cena zakupu kompletu płyt WPS 10szt 90*40cm i 30szt 130*40cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0314-04	4-01	0314-04		0
na=Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm strop WPS w materiale pominąć cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=31.42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.16	1	4.36*(4+2)<pom 9 i 13>						
wo=5.26	1	4,06+1,20<pom 13>						

[POZYCJA]
id=15
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0203-08	4-01	0203-08		0
na=Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego wylweki stropu WPS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.389
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	0.08*(4,0*0,25)<pom9>						
wo=0.309	1	0.08*(4.26*0.38+3,30*0,20+1,01*0,20+2,23*0,12+1,01*1,10)<pom13>						

[POZYCJA]
id=78
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0202-01	4-01	0202-01		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr.do 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=16.5
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	16.50						

[POZYCJA]
id=19
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0703-03	4-01	0703-03		0
na=Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=34.27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.56	1	4,26*(4+2)<pom 9 i 13>						
wo=5.26	1	4,06+1,20<pom 13>						
wo=3.45	1	1,15*(2+1)<nadproża pom 9 i 13>						

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB 1995	KSNR	2 0104-01na prawach kalk. indywid	2	0104-01na prawach kalk. indywid		0
na=Betonowanie belek stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1.924
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.799	1	0.16*0.44*4,26*(4+2)<pom 9 i 13>						
wo=0.125	1	0.16*0.15*(3,80+1.40)<pom 13>						

[POZYCJA]
id=20
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0627-03	4-01	0627-03		0
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi W15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.722
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.722	1	0,30*2*(0,20+0,21)*(5+2)<pom 9 i 13>						

[POZYCJA]
id=21
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0603-07	4-01	0603-07		0
na=Owinięcie papą elementów drewnianych na styku z elementami stalowymi i betonowymi w materiale tylko papa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.75	1	1.75<pom 9 i 13>						

[POZYCJA]
id=22
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0607-07	4-01	0607-07		0
na=Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości warstwy 5 cm krotność 0,28
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=27.724
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=0.28	

[PRZEDMIAR]
wo=17.8	1	4,00*4,45<pom 9>						
wo=9.924	1	2,23*4.45<pom 13>						

[POZYCJA]
id=23
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0604-03	4-01	0604-03		0
na=Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych o gr 10cm przestrzeni międzybelkowej  stropów WPS z jedną warstwą folii
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=27.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.72	1	27,72						

[POZYCJA]
id=25
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe w materiale tylko folia o gr 0,20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=27.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.72	1	27,72						

[POZYCJA]
id=26
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		0
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20+30=50 mm zatarte na gładko krotność 2,50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=27.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=2.5	

[PRZEDMIAR]
wo=27.72	1	27.72						

[POZYCJA]
id=27
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		0
na=Posadzki betonowe- dopłata za zbrojenie siatką stalową o oczkach 10*10cm z drutu o gr 2,5mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=27.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.72	1	27,72						

[POZYCJA]
id=28
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0314-04	4-01	0314-04		0
na=Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  I NP 140 mm strop WPS w materiale pominąć cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4.05
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.05	1	1.35*(2+1)<nadproża pom 9 i 13>						

[POZYCJA]
id=29
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0129-05	2-02	0129-05		0
na=Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami gr. 1/4 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1.242
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.242	1	0,12*3*(2+1)*1,15						

[POZYCJA]
id=51
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0304-01	4-01	0304-01		0
na=Uzupełnienie filarka w pom 4 i ściany po powalinie na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0.293
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.025	1	0.25*0.25*0.40<filarek>						
wo=0.138	1	0.25*0.13*4.26<po podwalinie P5>						
wo=0.13	1	0.25*0.13*4,00<oś B P9>						

[POZYCJA]
id=50
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0711-18	4-01	0711-18		0
na=Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na stropach na podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=29.584
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.72	1	27,72<pom 9 i 13>						
wo=0.84	1	0,25*1,12*3<nadproża>						
wo=1.024	1	0,23*4,45<ściana w osi 3>						

[POZYCJA]
id=53
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0911-03	4-01	0911-03		0
na=Naprawa uszkodzeń okien -  z dopasowaniem P10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3<P10>						

[ELEMENT 1]
na=Warstwa nr 9
wa=0
kn=0	0	0
id=86
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=30
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0347-03	4-01	0347-03		0
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2<podparcie szyn pom 6 i 7>						

[POZYCJA]
id=31
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0314-05	4-01	0314-05		0
na=Wykonanie podparcia szyn - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 220 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=8.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.3	1	4.30<podparcie szyn pom 6 i 7>						
wo=3.8	1	3,80<pom 4-5>						

[POZYCJA]
id=46
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0703-03	4-01	0703-03		0
na=Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.3	1	4.30<pom 6 i 7>						

[POZYCJA]
id=32
pd=(N.Z). IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0325-12	19-01	0325-12		0
na=Spoinowanie stropów z cegły o pow. ponad 2,0 m2 przyjęto 50% powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.75	1	4.26*2.23*0.50<pom 6 i 7>						

[POZYCJA]
id=33
pd=(N.Z). IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0320-04	19-01	0320-04		0
na=Uzupełnienie ceramicznych sklepień odcinkowych gr. 1/4 cegły przyjto 30% 29szt cegły /m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.85	1	4.26*2.23*0.30<pom 6 i 7>						

[POZYCJA]
id=34
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0607-07	4-01	0607-07		0
na=Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości warstwy śr 18cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=9.924
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.924	1	4.45*2.23<pom 6 i 7>						

[POZYCJA]
id=35
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		0
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20+10=30 mm zatarte na gładko krotność 2,50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=9.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=1.5	

[PRZEDMIAR]
wo=9.93	1	9.93<pom 6 i 7>						

[POZYCJA]
id=36
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0604-03	4-01	0604-03		0
na=Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych o gr 16cm przestrzeni międzybelkowej  stropów odcinkowych z jedną warstwą folii
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=9.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.93	1	9.93<pom 6 i 7>						

[POZYCJA]
id=37
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe w materiale tylko folia o gr 0,20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=9.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.93	1	9.93<pom 6 i 7>						

[POZYCJA]
id=38
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		0
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20+30=50 mm zatarte na gładko krotność 2,50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=9.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=2.5	

[PRZEDMIAR]
wo=9.93	1	9.93<pom 6 i 7>						

[POZYCJA]
id=39
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		0
na=Posadzki betonowe- dopłata za zbrojenie siatką stalową o oczkach 10*10cm z drutu o gr 2,5mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=9.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.93	1	9.93<pom 6 i 7>						

[POZYCJA]
id=43
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0711-18	4-01	0711-18		0
na=Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na stropach na podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=9.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.93	1	9.93<pom 6 i 7>						

[ELEMENT 1]
na=Roboty towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=87
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=60
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
na=Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 około 30% kuchnia lokal 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=9.141
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.141	1	30.47*0.30<P12>						

[POZYCJA]
id=59
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0711-02	4-01	0711-02		0
na=Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu około 30% kuchnia lokal 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=9.141
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.141	1	30.47*0.30<P12>						

[POZYCJA]
id=56
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		0
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlowaniem nierówności kuchnia lokal 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=30.468
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.094	1	2*2.47*(4.45+2.23)<ściany>+0.25*(1.63*2+1.12)<ościeża><P12>						
wo=-3.626	1	-2.00*0.90<drzwi>-1.63*1.12<okno>						

[POZYCJA]
id=57
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
na=Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe ściany kuchnia lokal 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=30.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.47	1	30.47<P12>						

[POZYCJA]
id=58
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kuchnia lokal 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=30.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.47	1	30.47<P12>						

[POZYCJA]
id=61
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1208-03	2-02	1208-03		0
na=Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej <P15>
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2.45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.45	1	2.45<P15>						

[POZYCJA]
id=62
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1211-02	2-02	1211-02		0
na=Barierki otwierane stalowe prętowe nierdzewne o pow. do 2 m2 osadzone w ścianach <P15>
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=0.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	0.90*1.00<P15>						

[POZYCJA]
id=63
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0412-01	4-01	0412-01		0
na=Montaż dodatkowych drewnianych belek stropowych <P16>
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=7.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	2,40*3<szt P16>						

[POZYCJA]
id=47
pd=(N.Z.)WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0102-01	7-12	0102-01		0
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnosciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=28.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.774	1	(4,39*3+4,78*2)*0,43<szyna>						
wo=2.04	1	2,00*2*0,51<T140>						
wo=2.371	1	4.16*1*0,57<T160>						
wo=8.385	1	(1.92*5+3.3*1)*0.65<T180>						
wo=6.24	1	(4,00*1+4,00*1)*0.78<T220>						

[POZYCJA]
id=48
pd=(N.Z.)WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0105-01	7-12	0105-01		0
na=Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=28.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.81	1	28,81						

[POZYCJA]
id=49
pd=(N.Z.)WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0210-01	7-12	0210-01		0
na=Malowanie dwukrotne pędzlem farbami nawierzchniowymi  ftalowymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=28.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=28.81	1	28,81						

[POZYCJA]
id=64
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0631-01	4-01	0631-01		0
na=Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=5.815
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.585	1	(4,26+4,00+2,16)*0,44						
wo=1.23	1	0,30*5*0,82						
scn=5.815	1						

[POZYCJA]
id=66
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-04	4-02	0108-04		0
na=Wstawienie trójnika o śr. 32/15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego P1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=69
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0105-01	2-15	0105-01		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych P1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=70
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-01	2-15	0115-01		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm P1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=71
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-04	2-15	0135-04		0
na=Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm P1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=75
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0202-08	4-02	0202-08		0
na=Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100/50 mm P1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=72
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0209-03	2-15	0209-03		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych  o śr. 50 mm P1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=74
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		0
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym P1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=82
pd=(N.Z.)WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0402-01	7-12	0402-01		0
na=Malowanie środkiem wodoszczelnym powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.14	1	0.50*(1.40+0.50)*1.20						
wo=0.57	1	0.15*(1.40+0.50+1.30*2-0.70)<cokół>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0809-12	4-01	0809-12		0
na=Uzupełnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.14	1	0.50*(1.40+0.50)*1.20						
wo=0.57	1	0.15*(1.40+0.50+1.30*2-0.70)<cokół>						

[ELEMENT 1]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=359
nu=4
wn=		

[SUMA KONTROLNA]
60f365 befbbbcfcab83c8d1572f744f