**Zakrzew 11.04.2025 r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.8.2025**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania:**Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Zakrzewie**

**Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z odpowiedziami.**

1. **Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):**

W przetargu na roboty budowlane pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Zakrzewie jednym z przedmiotów zamówienia jest wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej. W dokumentacji projektowej zamieściliście Państwo parametry nowej sztucznej trawy. Informujemy, iż zaproponowane parametry dotyczą sztucznej trawy na boiska wielofunkcyjnej, a obecnie na boisku zainstalowana jest sztuczna trawa piłkarska. Prosimy Zamawiającego zatem o korektę i wymaganie sztucznej trawy typowej dla boisk piłkarskich:

Sztuczna trawa tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.

1. Wypełnienie: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu,

2. Dtex pęczka – min. 12.000,

3. Grubość włókna – min. 300 μm,

4. Ilość pęczków – min. 8.900/m2,

5. Masa runa – min. 1.400 g/m2,

6. Siła wyrywania pęczka - min. 50 N

7. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 2.000 mm/h

8. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.

9. Podkład: PP/PE - 100 % poliolefinowy

10. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,

11. Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,

12. Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie.

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego
i dostarczyć wraz z ofertą:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę (w oryginale) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- Raport i sprawozdanie z badań niezależnego Instytutu, że produkt, tj. podkład oraz runo, w całości

nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne (i akredytowane) laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe

– Część 7: Systemy murawy syntetycznej”, Załącznik B: Zalecenia dotyczące ochrony środowiska.

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne (i akredytowane) laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 – Cześć 3: Migracja określonych

pierwiastków.

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne (i akredytowane) laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia wymagania Rozporządzenie (WE) REACH z 2006 r lub nowsze
w zakresie zawartości wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA).

- próbkę oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, opis przedmiotu zamówienia został zmieniony w zakresie trawy synestetycznej. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

**2. Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):**

Zgodnie z dokumentacją techniczną i fotograficzną należy wymienić zabezpieczenie boiska z siatki na nowe. W przedmiarze robót ogrodzenie boiska z paneli stalowych jest zastąpione siatką polipropylenową o oczkach 10x10. Czy w takim wypadku demontujemy stalowe panele ogrodzenia boiska i zastępujemy je siatką polipropylenową , czy też wymieniamy panele ogrodzenia na nowe panele stalowe?

**Odpowiedź:** Wykonawca zobowiązany jest zdemontować stalowe panele ogrodzenia boiska i zastąpić je siatką polipropylenową.

**3. Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):**

Czy istniejace słupy do koszykówki są do wymiany, czy też należy je odnowić, a wymienić tylko tablice?

**Odpowiedź: Nie, należy wymienić tablice.**

**4. Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego prosimy o zaakceptowanie nawierzchni sztucznej trawy o poniższych parametrach i dokumentach.

|  |  |
| --- | --- |
|  W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego prosimy o zaakceptowanie nawierzchni sztucznej trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Wysokość włókna / całkowita  | 15 mm / 17 mm  |
| Grubość włókna  | 100 mikronów  |
| DTEX  | 8 606  |
| Waga włókna  | 1 559 g/m2  |
| Waga całkowita  | 2 809 g/m2  |
| Skład włókna  | 100% PE, Fibrylowane  |
| Całkowita ilość pęczków  | 50 212 szt/m2  |
| Ilość włókien  | 100 424 szt/m2  |
| Drugi spód  | Lateks  |
| Stabilizacja  | Odporność na promienie UV  |
| Wypełnienie  | Piasek kwarcowy: 17 kg/m2  |
| Zastosowanie  | wielofunkcyjna  |

**Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość oferowanej nawierzchni:**

- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony dla systemu sztucznej trawy potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzający wymagane parametry przeprowadzone przez specjalistyczne laboratorium sportowe np.: Sports Labs, Ercat, Labosport.

- karta techniczną oferowanej trawy sztucznej,

- autoryzacja producenta systemu wystawioną na zadanie objęte przetargiem upoważniającą wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni.

- atest PZH

Prosimy o przychylenie się do naszego wniosku

**Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia w zakresie trawy syntetycznej został zmieniony.**

**Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy przedłuża termin składania i  otwarcia ofert:**

Nowym terminem składania ofert jest 23.04.2025 r. godz. 11:00, nowym terminem otwarcia ofert jest 23.04.2025 r. godz. 11:30. W konsekwencji powyższych zmian zmianie ulega termin związania ofertą na 22.05.2025 r. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu:

* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
* Opis przedmiotu zamówienia
* Przedmiar robót
* Specyfikacja Techniczna
* Projektowane postanowienia umowy

**Zatwierdził**

**Wójt Gminy Zakrzew**

**Leszek Margas**