**Załącznik nr 4**

Ramowe wymagania dla sam. brygadowych FORD Transit i FORD Ranger.

(2025 r.)

1. Ford Transit VAN 350L3 TREND 130KM LDT M6 FWD Euro 6.2

Rok produkcji 2025

Kolor: Granatowy

Ilość miejsc siedzących: 3

Wymagane doposażenie dodatkowe:

* Hak holowniczy ze stabilizacją toru jazdy przyczepy
* Fabryczne koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
* Opony wielosezonowe
* Zabezpieczenie boków przestrzeni ładunkowej na pełnej wysokości (sklejka lub polipropylen o grubości min 4mm)
* Belka sygnalizacyjna pomarańczowa LED z napisem PEWIK Gdynia, dostosowana do szerokości samochodu, montowana przy pomocy uchwytu magnetycznego z atestem do prędkości pojazdu min 140km/h.
* Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt dostawcy

1. Ford Transit DCiVAN 350L2 TREND 130KM LDT M6 FWD Euro 6.2

Rok produkcji 2025

Kolor: Granatowy

Ilość miejsc siedzących: 6

Wymagane doposażenie dodatkowe:

* Hak holowniczy ze stabilizacją toru jazdy przyczepy
* Fabryczne koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
* Opony wielosezonowe
* Belka sygnalizacyjna pomarańczowa LED z napisem PEWIK Gdynia, dostosowana do szerokości samochodu, montowana przy pomocy uchwytu magnetycznego z atestem do prędkości pojazdu min 140km/h.
* Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt dostawcy.

1. Ford Transit DCiVAN 350L2 TREND 130KM LDT M6 AWD Euro 6.2

Rok produkcji 2025

Kolor: Granatowy

Ilość miejsc siedzących: 6

Napęd 4x4

Wymagane doposażenie dodatkowe:

* Hak holowniczy ze stabilizacją toru jazdy przyczepy
* Fabryczne koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
* Opony wielosezonowe
* Dwa akumulatory każdy minimum 70Ah
* Belka sygnalizacyjna pomarańczowa LED z napisem PEWIK Gdynia, dostosowana do szerokości samochodu, montowana przy pomocy uchwytu magnetycznego z atestem do prędkości pojazdu min 140km/h.
* Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt dostawcy.

1. Ford Transit DCiVAN 350L4 TREND 130KM LDT M6 RWD Euro 6.2

Rok produkcji 2025

Kolor: Granatowy

Ilość miejsc siedzących: 6

Dł. Przestrzeni ładunkowej ok. 3m

Wymagane doposażenie dodatkowe:

* Hak holowniczy
* Fabryczne koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
* Opony wielosezonowe
* Belka sygnalizacyjna pomarańczowa LED z napisem PEWIK Gdynia, dostosowana do szerokości samochodu, montowana przy pomocy uchwytu magnetycznego z atestem do prędkości pojazdu min 140km/h.
* Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt dostawcy

1. Ford Transit Podwozie z Pojedynczą Kabiną 350L3 TREND 130KM LDT M6 RWD Euro 6.2

Rok produkcji 2025

Kolor: Granatowy

Ilość miejsc siedzących: 3

Wymagane doposażenie dodatkowe:

* Hak holowniczy ze stabilizacją toru jazdy przyczepy
* Fabryczne koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
* Opony wielosezonowe
* Bliźniacze koła tylne
* Belka sygnalizacyjna pomarańczowa LED z napisem PEWIK Gdynia dostosowana do szerokości samochodu, montowana na stelażu plandeki
* Skrzynia ładunkowa z plandeką o wymiarach wewnętrznych długość 3,8m x szerokość 2,1m x wysokość 1,9m
* Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy.

1. Ford Transit Podwozie z Podwójną Kabiną 350L4 TREND 130KM LDT M6 RWD Euro 6.2

Rok produkcji 2025

Kolor: Granatowy

Ilość miejsc siedzących: 7

Wymagane doposażenie dodatkowe:

* Hak holowniczy ze stabilizacją toru jazdy przyczepy
* Fabryczne koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
* Opony wielosezonowe
* Belka sygnalizacyjna pomarańczowa LED z napisem PEWIK Gdynia, dostosowana do szerokości samochodu montowana na przegrodzie zabezpieczającej kabinę pasażerską, lub na dachu kabiny przy pomocy uchwytu magnetycznego z atestem do prędkości pojazdu min 140km/h.
* Skrzynia ładunkowa o wymiarach wewnętrznych długość 3,2m x szerokość 2,1m x wysokość 0,4m
* Żuraw hydrauliczny FASSI typ M20A.13 zasilany pompą napędzaną od silnika, załączana przez elektrosprzęgło. Montaż Żurawia w tylnej części skrzyni ładunkowej dla zapewnienia maksymalnego zasięgu żurawia z tyłu samochodu. Zabezpieczenie wykluczające pracę pompy podczas jazdy samochodu. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań UDT przed przekazaniem kompletnego pojazdu.
* Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt dostawcy.

1. Ford Ranger Podwójna Kabina (5cio osobowy) wersja XL 170KM M6 4x4

Rok produkcji 2025

Kolor: Biały.

Wymagane doposażenie dodatkowe:

* Hak holowniczy ze stabilizacją toru jazdy przyczepy
* Klimatyzacja
* Podgrzewana elektrycznie przednia szyba
* Zabudowa przestrzeni ładunkowej typu HARDTOP
* Belka sygnalizacyjna pomarańczowa LED z napisem PEWIK Gdynia, dostosowana do szerokości samochodu, montowana przy pomocy uchwytu magnetycznego z atestem do prędkości pojazdu min 140km/h.
* Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt dostawcy.

Wymagania ogólne:

Wykonawca nie znosi warunków gwarancji ze względu na realizację poniższych zadań przez Wykonawcę zewnętrznego:

- oklejenie pojazdów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- montaż instalacji umożliwiającej monitorowanie pojazdów GPS (zasilanie 12V + moduł),

- montaż instalacji umożliwiającej korzystanie z tabletu (zasilanie 12V + uchwyt tabletu),

- zabudowę przestrzeni ładunkowej.