Manometr 60 MPa o klasie dokładności 1,6 zgodny

Ciśnieniomierz do pomiarów ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na obojętny na stopy miedzi. Stosowany do: pomiarów wzorcowych, wzorcowania urządzeń ciśnieniowych, prób szczelności instalacji gazowych. Konstrukcja wg normy EN837-1:200. Posiadający deklarację zgodności w zakresie dyrektywy 2010/35/UE dotyczących urządzeń ciśnieniowych

Dane techniczne:

- zakres ciśnienia: 0 - 60 MPa;

- ciśnienie robocze:

maksymalne ciśnienie robocze powinno wynosić:

3/4 zakresu wskazań dla ciśnienia stałego,

2/3 zakresu wskazań dla ciśnienia zmiennego;

- króciec radialny, gwint M20x1.5;

- obudowa: stal kwasoodporna -stopień ochrony obudowy: min IP50