30. SMAROWNICA ELEKTRYCZNA

Wózkową pompą tłoczkową z napędem elektrycznym.

Pompa może tłoczyć oleje o lepkości powyżej 50mm2/s(cSt) oraz smary

plastyczne o konsystencji do 2.klasy wg NLGI.

Przeznaczona jest do smarowania pojedynczych punktów smarowania, możliwe

jest grupowanie punktów przy pomocy rozdzielaczy.

Dane techniczne:

-liczba wylotów - 1

-ciśnienie maks.- 250 bar

-ciśnienie robocze - 200 bar