Szczypce nastawne samoblokujące szczęki C o długości ok 330 mm (±10%)

Zastosowanie: szczypce zaciskowe do trzymania elementów w trakcie spawania.

Materiał: korpus stalowy, powierzchnia chromowana.

Szczęki z lekkiego stopu antyodpryskowego

Regulacja rozwartości za pomocą śruby

Rozstaw: 120 mm (±10%)