Projekt: **Wzmocnienie i rozwój bazy edukacyjnej w Gminie Wojaszówka**

Wnioskodawca: **Gmina Wojaszówka**

Opis techniczny: **Prace modernizacyjne w szkołach podstawowych**

1. **Szkoła Podstawowa w Wojaszówce**

Zakres prac remontowych obejmuje jedną salę, przewidziano następujące prace do wykonania: wymianę posadzki, malowanie pomieszczenia i wymianę lamp oświetleniowych.

Jako zapewnienie dostępności dla niepełnosprawnych przewidziano zakup schodołazu. Szkoła posiada dostęp dla niepełnosprawnych bezpośrednio z terenu. Pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku.

Parametry techniczne pomieszczenia:

- wymiar pomieszczenia 6,43 x 6,50 m

- wysokość pomieszczenia 3,21 m

- powierzchnia 41,79 m2

Lokalizacje pomieszczenia STREAM określa załącznik graficzny nr 1

Zakup schodołazu gąsienicowego uwzględniono w specyfikacji dostawy zał. nr 7 do wniosku

1. **Szkoła Podstawowa w Przybówce**

Zakres prac remontowych obejmuje jedną salę, przewidziano następujące prace do wykonania: wymianę drzwi do sali lekcyjnej, malowanie pomieszczenia.

Jako zapewnienie dostępności dla niepełnosprawnych przewidziano wymianę wyposażenia w sanitariacie dla niepełnosprawnych i montaż uchwytów przy misce ustępowej i umywalce. Szkoła posiada podjazd dla niepełnosprawnych i schodołaz. W ramach zadania przewidziano również remont sali gimnastycznej polegający na: wymianie posadzki z parkietu wraz z podbudową, malowanie pomieszczenia sali, klatki schodowej korytarza i tarasu, wymianę drzwi wejściowych na sale, oraz wymianę oświetlenia sali na energooszczędne. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku.

Parametry techniczne pomieszczenia STREAM:

- wymiar pomieszczenia 5,85 x 8,80 m

- wysokość pomieszczenia 3,05 m

- powierzchnia 51,48 m2

Parametry techniczne pomieszczenia sali gimnastycznej:

- wymiar pomieszczenia 14,44 x 26,66 m

- wysokość pomieszczenia 6,97 m

- powierzchnia 384,97 m2

Lokalizacje pomieszczenia STREAM określa załącznik graficzny nr 2.1 lokalizacja sali gimnastycznej określa załącznik graficzny nr 2.2 i 2.3

1. **Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich**

Zakres prac remontowych obejmuje salę STREAM, przewidziano następujące prace do wykonania: malowanie pomieszczenia i wymianę lamp oświetleniowych. W pomieszczeniu przeznaczonym na salę SENSORYCZNĄ nie będą prowadzone żadne prace budowlane.

Jako zapewnienie dostępności dla niepełnosprawnych przewidziano zakup schodołazu. Szkoła posiada dostęp dla niepełnosprawnych bezpośrednio z terenu. Pomieszczenie zlokalizowane na parterze na poziomie -1,15 m i na I piętrze budynku na poziomie + 3,56 m.

Parametry techniczne pomieszczenia STREAM:

- wymiar pomieszczenia 5,64 x 9,70 m

- wysokość pomieszczenia 3,13 m

- powierzchnia 54,70 m2

Parametry techniczne pomieszczenia sali SENSORYCZNEJ:

- wymiar pomieszczenia 5,60 x 9,60 m

- wysokość pomieszczenia 4,08 m

- powierzchnia 53,76 m2

Lokalizacje pomieszczenia STREAM i sali SENSORYCZNEJ określa załącznik graficzny nr 3.1 i 3.2

Zakup schodołazu gąsienicowego uwzględniono w specyfikacji dostawy zał. nr 7 do wniosku

1. **Szkoła Podstawowa w Bratkówce**

Zakres prac remontowych obejmuje jedną salę, przewidziano następujące prace do wykonania: malowanie pomieszczenia.

Jako zapewnienie dostępności dla niepełnosprawnych przewidziano wymianę wyposażenia w sanitariacie dla niepełnosprawnych i montaż uchwytów przy misce ustępowej i umywalce. Szkoła posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku.

Parametry techniczne pomieszczenia:

- wymiar pomieszczenia 6,66 x 8,55 m

- wysokość pomieszczenia 3,96 m

- powierzchnia 56,94 m2

Lokalizacje pomieszczenia STREAM określa załącznik graficzny nr 4

1. **Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu**

Zakres prac remontowych obejmuje jedną salę, przewidziano następujące prace do wykonania: powiększenie otworu drzwiowego, wymianę drzwi, zamurowanie drzwi, malowanie pomieszczenia i wymianę oświetlenia.

Jako zapewnienie dostępności dla niepełnosprawnych przewidziano montaż dwóch platform pionowych. Szkoła posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku.

Parametry techniczne pomieszczenia:

- wymiar pomieszczenia 8,79 x 5,68 m

- wysokość pomieszczenia 3,14 m

- powierzchnia 49,92 m2

Lokalizacje pomieszczenia STREAM oraz platform dla niepełnosprawnych określa załącznik graficzny nr 5.1 i 5.2

Podnośniki z platformą do pionowego transportu do zastosowania wewnątrz budynku dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się ujęte zostały z zakresie robót budowlanych.

Parametry techniczne platformy:

- Udźwig: około 340 kg +- 10%

- Wysokość podnoszenia: do 1,00 m i 1,50 m

- Wymiar podestu platformy: około 1125 x 1519 mm (szer. x gł.) +-10%

- Wymiar zewnętrzny platformy: około 1444 x 1599 mm +-10%

- Ilość przystanków: 1

- Usytuowanie wejść na platformę: przelotowe na wprost

- Szerokość otwarcia drzwi: minimum 900 mm

- Rodzaj zasilania: 230 V

1. **Szkoła Podstawowa w Ustrobnej**

Zakres prac remontowych obejmuje jedną salę, przewidziano następujące prace do wykonania: malowanie pomieszczenia, wymianę oświetlenia.

Jako zapewnienie dostępności dla niepełnosprawnych przewidziano wymianę wyposażenia w sanitariacie dla niepełnosprawnych i montaż uchwytów przy misce ustępowej i umywalce. Szkoła posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku.

Lokalizacje pomieszczenia STREAM określa załącznik graficzny nr 6

Parametry techniczne pomieszczenia:

- wymiar pomieszczenia 8,34 x 3,90 + 4,22 x 1,96 m

- wysokość pomieszczenia 3,10 m

- powierzchnia 40,79 m2