**Załącznik nr 3**

**Drzwi stalowe – 1 sztuka**

Drzwi stalowe płaszczowe J3000 ECOWiśniowski

-zewnętrzne,

-ościeżnica narożna

-szerokość 1620mm

-wysokość 2200mm

-szerokość światła przejścia 1480mm

-wysokość światła przejścia 2150mm

-podział skrzydeł niesymetryczny

-szerokość światła przejścia skrzydła czynnego 900mm

-szerokość światła skrzydła biernego 580mm

-kolor skrzydeł RAL 8017 STR malowane proszkowo

-wypełnienie standardowe

-grubość blachy skrzydła 0,5mm

-ościeżnica z uszczelką

-kierunek otwierania PRAWE

-zamek Typowy podłużny klamka/klamka na wkładkę,

-blacha zaczepowa na zamku głównym

-ryglowane skrzydło bierne

-bolec przeciwwyważeniowy,

-szerokość zewnętrzna ościeżnicy 1698mm

-wysokość zewnętrzna ościeżnicy 2241