**SPECYFIKACJA PŁUGA ŚNIEŻNEGO DO ŁADOWARKI JCB 411HT SV Z MOCOWANIEM NA SZYBKOZŁĄCZE ZETTELMEYER:**

* SZEROKOŚĆ ROBOCZA 2500-2950 MM
* CZTERY POZYCJE ROBOCZE:W LEWO, W PRAWO, W STRZAŁKĘ ORAZ W Y
* HYDRAULICZNA REGULACJA PRAWEJ I LEWEJ ODKŁADNICY
* UCHYLNE LEMIESZE NA ZAWIASACH Z SYSTEMEM SPRĘŻYN ZABEZPIECZAJĄCY PRZED USZKODZENIEM
* KOPIOWANIE TERENU
* KĄT SKĘTU PRAWO LEWO 30 STOPNI
* ŻEBRO ODKŁADNICY MIN. 10MM
* GRUBOŚĆ BLACHY PŁASZCZA ODKŁADNICY MIN. 5MM
* WYSOKOŚĆ PŁUGA (ODKŁADNICY WRAZ Z LEMIESZEM) MIN. 1080MM
* GRUBOŚĆ LEMIESZA GUMOWEGO MIN. 50MM
* WYSOKOŚĆ LEMIESZA GUMOWEGO MIN. 175MM
* STEROWANIE ODKŁADNICAMI PRAWĄ I LEWĄ Z KABINY MASZYNY
* MOCOWANIE NA SZYBKOZŁĄCZE ZETTELMEYER DO RAMIENIA ŁADOWARKOWEGO
* OŚWIETLENIE OBRYSOWE LED