Załącznik nr 1 do Umowy CRU/DPR/…../2025

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa opon do autobusów zwanych dalej „Produktami”, „Asortymentem”, „oponami” bądź „Przedmiotem Umowy” do autobusów.

1. **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający w ramach sukcesywnej dostawy opon przewiduje dostawy opon:

1. Goodyear URBANMAX MCA HL+ opona całoroczna – 40 szt.
	1. Rozmiar: 275/70/R22.5
	2. Indeks nośności/prędkości – minimum 152/149J
	3. Efektywność paliwowa: minimum C
	4. Przyczepność na mokrej nawierzchni: minimum B
	5. Hałas (klasa/DB): minimum A, 71 DB
	6. Standard 3PMSF: Tak
	7. Wymogi dodatkowe: Gotowa do napędu elektrycznego
	8. Opony nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji
2. Goodyear ULTRAGRIP WTD CITY – opona zimowa – 10 szt.
	1. Rozmiar: 275/70/R22.5
	2. Indeks nośności/prędkości – minimum 152/148J
	3. Efektywność paliwowa: minimum E
	4. Przyczepność na mokrej nawierzchni: minimum C
	5. Hałas (klasa/DB): minimum A, 73 DB
	6. Standard 3PMSF: Tak
	7. Opony nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji
3. Matador Nordicca VAN – opona zimowa – 4 szt.
	1. Rozmiar: 205/75/R16
	2. Indeks nośności/prędkości – minimum 110/108
	3. Efektywność paliwowa: minimum E
	4. Przyczepność na mokrej nawierzchni: minimum C
	5. Hałas (klasa/DB): minimum B, 72 DB
	6. Standard 3PMSF: Tak
	7. Opony nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji
4. Matador Nordicca VAN – opona zimowa – 4 szt.
	1. Rozmiar: 225/75/R16
	2. Indeks nośności/prędkości – minimum 121/120
	3. Efektywność paliwowa: minimum D
	4. Przyczepność na mokrej nawierzchni: minimum C
	5. Hałas (klasa/DB): minimum B, 72 DB
	6. Standard 3PMSF: Tak
	7. Opony nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji
5. Goodyear EfficientGrip Cargo – opona letnia – 4 szt.
	1. Rozmiar: 225/75/R16C
	2. Indeks nośności/prędkości – minimum 121/120 R
	3. Efektywność paliwowa: minimum B
	4. Przyczepność na mokrej nawierzchni: minimum D
	5. Hałas (klasa/DB): B, 70 DB
	6. Standard 3PMSF: Nie
	7. Opony nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji
6. Goodyear EfficientGrip Cargo – opona letnia – 4 szt.
	1. Rozmiar: 205/75/R16C
	2. Indeks nośności/prędkości – minimum 113/111 R
	3. Efektywność paliwowa: minimum C
	4. Przyczepność na mokrej nawierzchni: minimum C
	5. Hałas (klasa/DB): minimum B, 70 DB
	6. Standard 3PMSF: Nie
	7. Opony nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji
7. Goodyear Coach HL – opona całoroczna – 4 szt.
	1. Rozmiar: 295/80/R22.5
	2. Indeks nośności/prędkości – minimum 154/149M
	3. Efektywność paliwowa: minimum C
	4. Przyczepność na mokrej nawierzchni: minimum B
	5. Hałas (klasa/DB): minimum A, 71 DB
	6. Standard 3PMSF: Tak
	7. Opony nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji
8. Dostarczone opony muszą spełniać określone w Umowie oraz OPZ parametry techniczne i właściwości funkcjonalne.
9. Wszystkie oferowane opony muszą być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzeń, charakteryzować się dobrą jakością, pełną wartością użytkową. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opon regenerowanych (refabrykowanych).
10. Wszystkie opony będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać odpowiednie normy i posiadać atesty dopuszczające je do obrotu na rynku handlowym.
11. Każda opona posiada homologację która powinna być odpowiednio oznaczona czytelnym znakiem homologacji, który musi być trwały i odporny na zatarcie.
12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia opon, które będą w pełni identyfikowalne, tzn. oznaczone numerami katalogowymi lub oznaczeniami producenta i typu. W przypadku Produktów związanych z bezpieczeństwem użytkowania oraz ochroną środowiska, muszą być one oznaczone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
13. W przypadku braku możliwości oznakowania części numerami katalogowymi, Wykonawca zobowiązany jest przed pierwszą dostawą przedstawić Zamawiającemu proponowaną metodę identyfikacji dostarczanych części, która musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
14. Dostarczane opony muszą zachować nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz zawierać znak firmowy producenta, umieszczony na części lub opakowaniu.
15. **WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**
16. Realizacja zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie, w miarę potrzeb, na podstawie odrębnie składanych zamówień, w których uwzględnione będą: ilość i rodzaj dostarczanych części oraz miejsce dostawy
17. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia są „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.:
18. baza techniczna w Głogoczowie k. Krakowa, Głogoczów 944, 32-444 Głogoczów,
19. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywają się w dni robocze w godzinach od 07:00 do 15:00.
20. Transport opon do Zamawiającego każdorazowo zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko.
21. Wykonanie poszczególnych zamówień:
22. Dostawa zamówionych opon musi nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
23. **WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI**
24. Okres gwarancji wynosi minimum 12 (słownie: dwanaście ) miesięcy. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta na Przedmiot Umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Okres gwarancji liczony jest od daty przyjęcia bez uwag partii asortymentu przez Zamawiającego.
25. Koszty transportu związane z wymianą wadliwego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.