Załącznik nr 6 do umowy

Załącznik nr 6 do zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem usługi jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych na terenach wojskowych w miejscowościach – Gołdap, Szeroki Bór Piski, Brożówka gm. Kruklanki .**
2. Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części:

**2.1** **Część I**

a) mineralizacja pasów ppoż. **w Gołdapi (Botkuny**) o łącznej powierzchni

**2,8870 ha** **– 3 zabiegi**. Zakres robót obejmuje orkę mechaniczną pługiem przyczepnym oraz broną talerzową, oczyszczenie terenu z samosiejek oraz ich uprzątnięcie (zabranie) z terenu kompleksu wojskowego.

* 1. **Część II**

1. mineralizacja pasów ppoż. w m Szeroki Bór Piski o łącznej powierzchni

**10,4428 ha** **– 3 zabiegi**.

Zakres robót przy magazynach obejmuje:

- 3-krotną mineralizację pasów ppoż. o powierzchni **0,6132 ha** broną talerzową i oprysk herbicydami co najmniej 7 dni przed planowaną mineralizacją;

Zakres robót przy terenie MPS obejmuje:

- 3-krotne wykaszanie placów zieleni od magazynów do ściany lasu, usuwanie samosiejek i suchych gałęzi z terenu o powierzchni **3,5680 ha**;

- 3-krotną mineralizację pasów ppoż. o powierzchni **0,1016 ha** broną talerzową i oprysk herbicydami co najmniej 7 dni przed planowaną mineralizacją;

- 14-krotne bronowanie w odstępach ok. 2 tygodni terenu o powierzchni **0,1016 ha**;

- 2 krotne grabienie i usuwanie liści

Zakres robót wokół obwodnicy obejmuje:

- 3-krotną mineralizację pasów ppoż. o powierzchni **6,1600 ha** broną talerzową;

- 14-krotne bronowanie w odstępach ok. 2 tygodni terenu o powierzchni **6,1600 ha**;

- 2 krotne grabienie i usuwanie liści.

b) mineralizacja pasów ppoż. **w Brożówce (gmina Kruklanki)** o łącznej powierzchni **0,2290 ha – 3 zabiegi.**

Zakres robót obejmuje mineralizację pasów ochronnych o szerokości 2,20m poprzez orkę mechaniczną pługiem przyczepnym oraz broną talerzową. Oprysk herbicydami co najmniej 7 dni przed planowaną mineralizacją.

1. Zmineralizowane pasy przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone   
   z gałęzi, samosiejek, porastających traw, wrzosów itp.
2. Mineralizację należy wykonać poprzez zaoranie pasów przeciwpożarowych przy użyciu ciągników wyposażonych w pługi wieloskibowe oraz brony na głębokość nie mniejszą niż 15 cm..
3. Każdorazowe wejście na teren wojskowy Wykonawca ma obowiązek uzgodnić   
    z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) .
4. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca wykona   
    na własny koszt.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

………………………………… …………………………………..