1. Dane techniczne bram.

* Producent : firma Wiśniowski
* Brama przemysłowa roletowa z napędem i zdalnym otwieraniem.
* Kurtyna bramy wykonana z profili albuminowych o wysokości 100[mm] i grubości 25[mm] , wypełniony bez freonową pianką poliuretanową .
* Profil dolny aluminiowy wzmacniający o wysokości 115[ mm].
* Brama wyposażona w ARETKI zwiększająca żywotność paneli.
* Krawędziowa listwa bezpieczeństwa.
* Prowadnice aluminiowe - montowane wewnątrz pomieszczenia wzdłuż bocznych krawędzi otworu, wyposażone w uszczelki szczotkowe ślizgi.
* Ruchomy wał.
* Awaryjne otwieranie bramy.
* Kolor Ciemny srebrny. RAL 9007
* Czytnik kart zbliżeniowych.
* Lampa sygnalizacyjna.
* Wyłącznik kluczykowy zewnętrzny.
* Wymiary I bramy szerokość 4180 wysokość 3000.
* Wymiary I bramy szerokość 4180 wysokość 2900.

1. Dane techniczne drzwi.

* Producent : firma Wiśniowski
* Drzwi stalowe płaszczowe
* Kolor skrzydeł :Ciemny srebrny RAL 9007
* Wymiary drzwi: szerokość 1010[mm] wysokość 2050[mm] ilość 2 szt.
* Wymiary drzwi: szerokość 910mm] wysokość 2050[mm] ilość 1szt.
* Przenikalność cieplna 1,5000
* Grubość blachy skrzydła 0,7500
* Malowane proszkowo .
* Zamek na wkładkę.
* Kierunek otwierania: Prawe.
* Klamka ze stali nierdzewnej.
* Bolec przeciwwyważeniowy.
* Typ okucia: szyb podłużny.
* Ościeżnica w kolorze. Ciemny srebrny RAL 9007

Firma musi posiadać 10 letnie doświadczenie pracy w przemyśle i 5 letnie w przemyśle cementowym. Ważny aspektem przy wyborze będzie czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.