**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Znak sprawy: Zp.271.3.2025

Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Postępowanie prowadzone w trybie: tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy pzp

Nazwa zamówienia: **„Kompleksowa usługa w zakresie monitoringu alarmowego, pożarowego, wizyjnego wraz z modernizacją i uruchomieniem CCTV w 2025 roku”**

Rodzaj zamówienia: Usługa

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 28.01.2025 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna>

Zatwierdził:

dr Jan Golba

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

(podpis elektroniczny)

Muszyna, dnia 28.01.2025 r.

# **Rozdział I Obligatoryjne postanowienia SWZ.**

## 1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Sprawę prowadzi: Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Rynek 31,

33-370 Muszyna, pokój nr 13.

Telefon: 18 472 59 42, 18 472 59 44.

Adres e-mail: [przetargi@muszyna.pl](mailto:przetargi@muszyna.pl); [amalska@muszyna.pl](mailto:amalska@muszyna.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: wskazano na stronie tytułowej*.*

## 2. Tryb udzielenia zamówienia.

* 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 1320) zwanej dalej ustawą pzp.
  2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

### 3. Opis przedmiotu postępowania i zamówienia.

* 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczenia kompleksowej usługi w zakresie monitoringu alarmowego, pożarowego, wizyjnego wraz z modernizacją i uruchomieniem CCTV w 2025 roku. Usługodawca zgodnie z istniejącymi przepisami będzie zobowiązany oznaczyć teren obserwowany przez kamery, z których sygnał będzie transmitowany na strony internetowe.

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. **Monitoring alarmowy i monitoring pożarowy wraz z konserwacją:**

* Konserwacja systemu alarmowego 1 raz w roku,
* Wpięcie do systemu Wykonawcy,
* Monitorowanie sygnałów pożarowych z retransmisją do Państwowej Straży Pożarnej,
* Konserwacja systemu pożarowego 1 raz w roku,
* Rozliczenia na zasadzie opłaty miesięcznej na podstawie wystawionej faktury/rachunku.

**Lista obiektów podlegających monitorowaniu:**

Monitoring alarmowy wraz z konserwacją:

* Amfiteatr wraz zabudowaniami al. Zdrojowa w Muszynie,
* Budynek gospodarczy, al. Zdrojowa w Muszynie (ogrody),
* Archiwum (budynek Komisariatu Policji), ul. Zielona 1 w Muszynie,
* Dwór Starostów, ul. Kity 17 w Muszynie,
* Pijalnia „Antoni”, al. Zdrojowa w Muszynie,
* Budynek Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej, ul. Rynek 31 w Muszynie
* Przejście graniczne Leluchów Čirč,
* Pomieszczenia, ul. Rynek 14 w Muszynie,
* Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, ul. Krzywa 1 w Muszynie
* Kompleks sportowy Orlik (boisko wraz z zapleczem), ul. Piłsudskiego w Muszynie
* Kompleks sportowy Orlik (boisko wraz z zapleczem) Szczawnik 19 d w gminie Muszyna,
* Świetlica w Jastrzębiku, Jastrzębik 22 a w gminie Muszyna,
* Świetlica w Andrzejówce, Andrzejówka 11 w gminie Muszyna,
* Świetlica w Szczawniku, Szczawnik 46 w gminie Muszyna,
* Świetlica w Wojkowej, Wojkowa 22 w gminie Muszyna,
* Punkt obsługi klienta U. Miasta Muszyna,
* Hala Sportowa, ul. Rynek 13 w Muszynie,
* Wóz kupiecki piwny, Rynek w Muszynie,
* Wóz kupiecki słodki, Rynek w Muszynie,
* Ratusz w Muszynie, Rynek w Muszynie.
* Ratusz w Muszynie
* Biblioteka Publiczna MiGU Muszyna
* Zamek „Baszta”

**Monitoring pożarowy wraz z konserwacją:**

* Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego”, ul. Krzywa 1 w Muszynie,
* Dwór Starostów, ul. Kity 17 w Muszynie.

1. **Transfer i archiwizacja danych:**

* Transfer (przekierowanie danych) i archiwizacja danych na serwer zewnętrzny\* Wykonawcy.
* Sygnał z wszystkich kamer ma być przesyłany, rejestrowany i archiwizowany w systemie Wykonawcy z możliwością podglądu przez wskazanych użytkowników z Urzędu MiGU Muszyna.
* Archiwizacja nagrań w systemie ciągłym do 300 kamer IP **minimum 21 dni** (**zgodnie ze złożoną ofertą)**.
* Wykonawca musi dysponować pomieszczeniem, w którym przechowywane są serwery o minimalnym symetrycznym łączu 200/200 mb.
* Rozliczenia na zasadzie opłaty miesięcznej na podstawie wystawionej faktury/rachunku.

\*Wymagania techniczne serwera (minimalne): 2 serwery 32 TB z możliwością rozbudowy każdego do 64 TB – obsługa do 300 kamer IP, serwer z możliwością LPR, uruchomienie wersji klienckich dla wybranej liczby użytkowników, możliwość zaaplikowania funkcji analitycznych na każdych z kamer: przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja pojazdów.

1. **Monitoring wizyjny, konserwacja CCTV wraz z transferem i archiwizacją danych (patrz. Pkt 2b):**

* Wideoweryfikacja sygnałów alarmowych i podejmowanie odpowiednich interwencji stosownych do zagrożenia.
* Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia operatora całodobowego Centrum Monitoringu Wizyjnego.
* Konfiguracja systemu CCTV Zamawiającego i transfer na serwer zewnętrzny Zamawiającego.
* Wykonawca zapewni **minimum 21 – dniową** archiwizację nagrań **(zgodnie ze złożoną ofertą)** oraz 60 – dniową historię raportów z ich wykonania.
* Wykonawca zapewni odpowiednią metodę generowania sygnałów alarmowych z wybranych kamer celem prowadzenia wideoweryfikacji.
* Cena uwzględniać ma utrzymanie wszystkich kamer na obiektach oraz dokonywanie wideoweryfikacji.
* Konserwacja systemu CCTV – opłata w systemie miesięcznym do 220 kamer – 1 raz w roku.
* Rozliczenia na zasadzie opłaty miesięcznej na podstawie wystawionej faktury/rachunku.
* Uruchomienie usługi LPR (Licence Plate Recognition) – technologii przetwarzania obrazu, identyfikacji tablic rejestracyjnych różnego rodzaju pojazdów za pomocą kamery IP. Po Stronie Wykonawcy: utworzenie wspólnej bazy danych wszystkich pojazdów na serwerze archiwizującym historię pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na i z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz generowanie raportów miesięczny określający statystyki z rozbiciem na poszczególne województwa oraz przedkładanie raportów w schemacie miesięcznym Zamawiającego.
* Uruchomienie systemu zliczania osób przebywających na danym terenie (Amfiteatr Zapopradzie, ścieżka rowerowa, Ratusz w Muszynie, Zamek Baszta, Wieża Widokowa na Malniku) oraz przedkładanie raportów w schemacie miesięcznym Zamawiającego.

**Lista obiektów podlegających monitorowaniu wraz z podaniem zakresu usługi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Istniejący system** | **Zakres usługi** |
| 1. | Amfiteatr  Zapopradzie | Kamera AHD 4  Mpix  obiektyw szklany  2,8-  12 mm- 4 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze drogą radiową  +przekierowanie na serwer  Uruchomienie funkcji - zliczanie  osób biorących udział w  imprezach na terenie  Amfiteatru. |
| 2. | Baszta+ parking  pod Basztą | 5 szt. Kamera IP | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 3. | Cerkiew  w Złockiem + plac  zabaw | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 -  12 mm - 3 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe lub inne  alternatywne  +przekierowanie na serwer |
| 4. | Wjazd do Muszyny  przy Kościele w  Muszynie ul.  Kościelna | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 -  12 mm - 3 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer  Uruchomienie funkcji LPR –  zliczanie samochodów (ze  szczególnym uwzględnieniem  pojazdów TIR) wraz z analityką  dot. sczytywania rejestracji  samochodowych do pliku. |
| 5. | Budynek PGK sp. z  o.o.  ul. Piłsudskiego | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 -  12 mm - 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe lub inne  alternatywne +przekierowanie  na serwer  Uruchomienie funkcji LPR –  zliczanie samochodów (ze  szczególnym uwzględnieniem  pojazdów TIR) wraz z analityką  dot. sczytywania rejestracji  samochodowych do pliku. |
| 6. | Kamery Powroźnik  plac rekreacyjny | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 -  12 mm - 4 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 7. | Dwór Starostów  ul. Kity 17 | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 - 12 mm - 9 szt.  Kamera kopułkowa  IP - 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer -Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 8. | Rynek Muszyna | Kamera IP 4 Mpix  obiektyw 4,7 - 84,6  mm - 3 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 9. | Rynek Muszyna II | HFW2431T-  ZS27135-S2 – 8 szt.  Rejestrator  NVR4216-4KS2 –  1 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 10. | Pijalnia „ANNA”  za Muszynką | 3 kamery  analogowe | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe lub inne  alternatywne +przekierowanie  na serwer |
| 11. | Kamery nad  Szczawniczkiem  Siłownia wzdłuż  potoku | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 - 12 mm - 10  szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe lub inne  alternatywne +przekierowanie  na serwer |
| 12. | Muzeum Muszyna  ul. Krzywa 1 | 4 szt. AHD  Rejestrator | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze internetowe  +przekierowanie na serwer |
| 13. | Ogrody Zmysłów | 38 szt. kamer IP | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 14. | Pijalnia Antoni +  Ogrody Miłości | 31 szt. kamer IP | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 15. | Orlik Szczawnik | 7 szt. kamer  Analogowych  Rejestrator | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 16. | Przejście Leluchów | 6 szt. kamer IP  LPR | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca a  zapewni łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer  Uruchomienie funkcji LPR –  zliczanie samochodów (ze  szczególnym uwzględnieniem  pojazdów TIR) wraz z analityką  dot. sczytywania rejestracji  samochodowych do pliku. |
| 17. | Skrzyżowanie przy  cukierni Wanda | 2 szt. kamer IP | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze  światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 18. | Budynek PGK-  skrzyżowanie ul.  Lipowa/ul. Zielona | 2 szt. kamer big-  bullet  IP LPR | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze radiowe +przekierowanie  na serwer  Uruchomienie funkcji LPR –  zliczanie samochodów (ze  szczególnym uwzględnieniem  pojazdów TIR) wraz z analityką  dot. sczytywania rejestracji samochodowych do pliku. |
| 19. | Świetlica Wojkowa | 4 kamery AHD | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze+przekierowanie na serwer |
| 20. | Cerkiew w  Złockiem | 3 kamery | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze +przekierowanie na  serwer |
| 21. | ul. Lipowa  Wjazd od strony  Piwnicznej-Zdroju | 2 szt. kamer big-  bullet  IP LPR | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze radiowe +przekierowanie  na serwer  Uruchomienie funkcji LPR –  zliczanie samochodów (ze  szczególnym uwzględnieniem  pojazdów TIR) wraz z analityką  dot. sczytywania rejestracji  samochodowych do pliku. |
| 22. | Milik altanka  ze źródełkiem  wody  mineralnej | Kamera IP 1 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze  światłowodowe+przekierowanie  na serwer |
| 23. | Milik - szkoła | Kamera IP 1 szt. | Monitoring wizyjny +  konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 24. | Żegiestów Wieś  skrzyżowanie lampa  od strony torów  kolejowych przy  skrzynce  energetycznej | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 25. | Żegiestów Wieś  szkoły | Kamera IP 2 szt | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 26. | Szczawnik  Świetlica wiejska | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 27. | Szczawnik  przy przedszkolu | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 28. | Złockie Szkoła | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 29. | Złockie  skrzyżowanie | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 30. | Jastrzębik  szkoła | Kamera IP 4 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 31. | Jastrzębik  świetlica | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 32. | Muszyna  ul. Jasna stadion | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 33. | Muszyna ul.  Grunwaldzka  źródełko wody  mineralnej  „Grunwald” | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 34. | Muszyna  ul. Jasna  źródło wody  mineralnej „Anna” | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 35. | Muszyna  ul. Dmowskiego | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 36. | Muszyna  ul. Piłsudskiego  pijalnia wody  mineralnej  „Milusia” | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 37. | Muszyna  ul. Piłsudskiego  pijalnia wody  mineralnej  „Milusia”- park | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 38. | Muszyna  ul. Piłsudskiego | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 39. | Muszyna  Aleja Zdrojowa  budynek zaplecza  lodowiska | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |
| 40. | Muszyna  Park Zdrojowy Zapopradzie | Kamera IP 6 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 41. | Budynek Urzędu MiGU Muszyna  ul. Rynek 31  33-370 Muszyna  Kamera od ul. Kity | Kamera IP 1 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 42. | Budynek Urzędu MiGU Muszyna  ul. Rynek 31  33-370 Muszyna  Kamery od ul. Wąskiej (za budynkiem Urzędu) | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 43. | Boisko i plac zabaw przy ZSP w Muszynie  ul. Rolanda | Kamera IP 3 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 44. | Altanka nad Szczawniczkiem  Park Zdrojowy Baszta | Kamera IP 1 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 45. | ul. Kościelna od strony kościoła w kierunku Rynku | Kamera IP 1 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 46. | Plaża Zapopradzie | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 47. | Wypożyczalnia rowerów  Zapopradzie | Kamera IP 4 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 48. | Zamek „Baszta” | Kamera IP 6 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 49. | Biblioteka Publiczna MiGU Muszyna | Kamera IP 4 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 50. | SZKOŁA JASTRZĘBIK | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |
| 51. | Stacja Ładowania | Kamera IP 1 szt | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |

1. **Modernizacja i uruchomienie CCTV**

* Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na sprzęt zainstalowany przez Wykonawcę do prawidłowego funkcjonowania systemu CCTV.
* Wykonawca oświadcza, że materiały i urządzenia posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
* Rozliczenia na zasadzie opłaty jednorazowej na podstawie wystawionej faktury/rachunku.
* Wykonanie prac modernizacyjnych do 30.06.2025 r.

**Modernizacja systemu w zakresie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja i uruchomienie CCTV | | | |
| Lp. | Obiekt | Nazwy istniejących elementów systemu CCTV, parametry lub ich cechy | Zakres usługi |
| 1. | Instalacja i uruchomienie 2 kamer:   * 1 Liczącej, * 1 Kamera monitoring wewnątrz Wieży   Zamek w Muszynie | 1 kamera o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android  1 kamera licząca o parametrach nie gorszych niż: przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS  rozdzielczość: **2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s**  interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE  kompresja: **AI H.265**/ **AI H.264**/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  czułość: 0,0009lux/F1,5, 0lux (diody IR wł.)  obiektyw: **2,7~13,5mm** (**motozoom z autofocusem**)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, EIS, WDR 120dB, SSA, LDC, RoI, E-defog  **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów twarzy), monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dźwięku, AI SSA, mapa ciepła, metadane wideo, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)  **SMD 3,0** - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów  **AcuPick** - technologia szybkiego odnajdywania celów w materiałach wideo  **Deeplight** - technologia AI wyraźnego obrazu w środowiskach o słabym oświetleniu lub w nocy  **AI-Powered Image** - technologia poprawy jakości obrazu w różnych środowiskach  wbudowany mikrofon  wejścia/wyjścia audio: 1/1  wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB  obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P  obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10) | WYKONAWCA: Montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze  światłowodowe +infrastrukturę prądową |
| 2. | Instalacja i uruchomienie 3 kamer z funkcją sczytywania tablic rejestracyjnych  Skrzyżowanie w Powroźniku (Muszyna-Krynica Zdrój - Tylicz)  Powroźnik na wysokości DW. „Janosik” | 3 kamery o parametrach nie gorszych niż: przetwornik: 1/1,8" 4MP image sensor 24/7 CMOS   * rozdzielczość: **2688x1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s** * interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps PoE+ 802.3at * kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG * czułość: 0,001lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.) * obiektyw: **8~32mm** (**motozoom z autofocusem**) * oświetlacz: 4 diody IR LED 850nm (zasięg 60m / ANPR 30m) * AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 140dB, SSA, DDE, RoI * **aktywne odstraszanie** - 1 dioda LED migająca (czerwona), 1 dioda LED migająca (niebieski), sygnał dźwiękowy (alarm) * **wbudowany mikrofon i głośnik** (dwukierunkowa rozmowa) * interfejs: 2x RS485, **1x Wiegand** * wyjścia audio: 1 (RCA) * wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2 * obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB * **zintegrowana puszka przyłączeniowa** * obsługa: ONVIF, CGI, ITSAPI, RTSP, P2P * **funkcje AI**: rozpoznawanie pojazdów (typ, marka, kolor), rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR), detekcja pojazdów bez tablicy, metadane wideo * **zasięg rozpoznawania: 8 ~ 30m (maks. 120km/h)** * zarządzanie bazą pojazdów (upoważnione: do 110000 / zabronione: do 110000) * prędkość i rozdzielczość przetwarzania:   + 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)   + 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) * bitrate: 2179Kbps ~ 13074Kbps (H.264), 2179Kbps ~ 13074Kbps (H.265) * podgląd obrazu:   + Smart PSS, Cybercity, DSS Express, DSS PRO   + przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome * obudowa: klasa szczelności ([IP67](https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip)), wandaloodporna ([IK10](https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-ik-wandaloodpornosci-kamer))   zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at) | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |
| 3. | Instalacja i uruchomienie monitoringu Ratusz w Muszynie  3 kamery:   * nad stanowiskiem kasowym – Kawiarnia, * Widok na Kawiarnię * Widok na hol   1 kamera licząca – wejście do budynku | 3 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android  1 kamera licząca o parametrach nie gorszych niż: przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS  rozdzielczość: **2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s**  interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE  kompresja: **AI H.265**/ **AI H.264**/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  czułość: 0,0009lux/F1,5, 0lux (diody IR wł.)  obiektyw: **2,7~13,5mm** (**motozoom z autofocusem**)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, EIS, WDR 120dB, SSA, LDC, RoI, E-defog  **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów twarzy), monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dźwięku, AI SSA, mapa ciepła, metadane wideo, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)  **SMD 3,0** - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów  **AcuPick** - technologia szybkiego odnajdywania celów w materiałach wideo  **Deeplight** - technologia AI wyraźnego obrazu w środowiskach o słabym oświetleniu lub w nocy  **AI-Powered Image** - technologia poprawy jakości obrazu w różnych środowiskach  wbudowany mikrofon  wejścia/wyjścia audio: 1/1  wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB  obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P  obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10) | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |
| 4. | Instalacja i uruchomienie monitoringu Pijalnia „Antoni” Al. Zdrojowa  2 kamery:   * nad stanowiskami kasowymi – Kawiarnia | 2 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |
| 5. | Instalacja i uruchomienie monitoringu „Kawiarnia Dwór Starostów” ul. Kity 17  2 kamery:  nad stanowiskami kasowymi – Kawiarnia  Widok na kawiarnię | 2 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |
| 6. | Instalacja i uruchomienie monitoringu Wieża widokowa na „Malniku” | 1 kamera o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android  1 kamera licząca o parametrach nie gorszych niż: przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS  rozdzielczość: **2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s**  interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE  kompresja: **AI H.265**/ **AI H.264**/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  czułość: 0,0009lux/F1,5, 0lux (diody IR wł.)  obiektyw: **2,7~13,5mm** (**motozoom z autofocusem**)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, EIS, WDR 120dB, SSA, LDC, RoI, E-defog  **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów twarzy), monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dźwięku, AI SSA, mapa ciepła, metadane wideo, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)  **SMD 3,0** - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów  **AcuPick** - technologia szybkiego odnajdywania celów w materiałach wideo  **Deeplight** - technologia AI wyraźnego obrazu w środowiskach o słabym oświetleniu lub w nocy  **AI-Powered Image** - technologia poprawy jakości obrazu w różnych środowiskach  wbudowany mikrofon  wejścia/wyjścia audio: 1/1  wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB  obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P  obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10) | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |
| 7. | Instalacja i uruchomienie monitoringu Muszyna, skrzyżowanie ul. Ogrodowa i Zefirka | 3 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |
| 8. | Instalacja i uruchomienie monitoringu na wysokości Powroźnik 86 c | 2 kamery sczytujące tablice rejestracyjne w obu kierunkach o parametrach nie gorszych niż: przetwornik: 1/1,8" 4MP image sensor 24/7 CMOS   * rozdzielczość: **2688x1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s** * interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps PoE+ 802.3at * kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG * czułość: 0,001lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.) * obiektyw: **8~32mm** (**motozoom z autofocusem**) * oświetlacz: 4 diody IR LED 850nm (zasięg 60m / ANPR 30m) * AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 140dB, SSA, DDE, RoI * **aktywne odstraszanie** - 1 dioda LED migająca (czerwona), 1 dioda LED migająca (niebieski), sygnał dźwiękowy (alarm) * **wbudowany mikrofon i głośnik** (dwukierunkowa rozmowa) * interfejs: 2x RS485, **1x Wiegand** * wyjścia audio: 1 (RCA) * wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2 * obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB * **zintegrowana puszka przyłączeniowa** * obsługa: ONVIF, CGI, ITSAPI, RTSP, P2P * **funkcje AI**: rozpoznawanie pojazdów (typ, marka, kolor), rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR), detekcja pojazdów bez tablicy, metadane wideo * **zasięg rozpoznawania: 8 ~ 30m (maks. 120km/h)** * zarządzanie bazą pojazdów (upoważnione: do 110000 / zabronione: do 110000) * prędkość i rozdzielczość przetwarzania:   + 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)   + 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) * bitrate: 2179Kbps ~ 13074Kbps (H.264), 2179Kbps ~ 13074Kbps (H.265) * podgląd obrazu:   + Smart PSS, Cybercity, DSS Express, DSS PRO   + przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome * obudowa: klasa szczelności ([IP67](https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip)), wandaloodporna ([IK10](https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-ik-wandaloodpornosci-kamer))   zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at) | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |
| 9. | Wymiana i uruchomienie 6 w tym 3 kamery LPR : na Ogrodach zmysłów – 2 szt.  Baszta od Sanatorium Korona – 1 szt. | 6 kamer o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |
| 10. | Instalacja i uruchomienie monitoringu w Szczawniku na wysokości Przedszkola – 2 kamery w obie strony ciągu drogi | 2 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |
| 11. | Wymiana i uruchomienie 6 kamer  Orlik Szczawnik | 6 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |
| 12. | Instalacja i uruchomienie zewnętrznej kamery na budynku świetlicy w Wojkowej | Kamera o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |

* 1. **Wspólny Słownik Zamówień:**

79710000-4 Usługi ochroniarskie

50343000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo

72910000-2 Usługi archiwizacji komputerowej

* 1. Podwykonawstwo:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są już znane.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia na etapie realizacji zamówienia. W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego podwykonawcy.
5. W przypadku w którym wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie wymagać, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.

3.5 Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

1. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zatrudnienie na podstawie stosunkupracy osoby:
2. uczestniczące w monitoringu wizyjnym, alarmowym, pożarowym,
3. dokonujące instalacji urządzeń wideo,
4. dokonujące napraw i konserwacji urządzeń wideo,
5. uczestniczące w patrolu interwencyjnym (PI),
6. wykonujące usługi ochroniarskie,
7. wykonujące usługi w ramach centrum monitorowania w zakresie wideo patrolu,
8. dokonujące transferu i archiwizacji danych.
9. Sposób weryfikacji przez Zamawiającego zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

## 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpi od dnia 01.03.2025 r., a jej zakończenie w terminie do 31.12.2025 r.

## 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1. Nie podlegają wykluczeniu

5.1.1 na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy), tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
   2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
   3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
   4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
   5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
   6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
   8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

* lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 5.1.1 pkt 1) SWZ;
2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
   1. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
   2. Wykluczeniu podlega również Wykonawca o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U z 2024 poz. 507).
   3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
7. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – **Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1995).**
8. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
9. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
   1. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
   2. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów (jeżeli dotyczy)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach[[1]](#footnote-1) oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części[[2]](#footnote-2), polegać na zdolnościach[[3]](#footnote-3) podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

* 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ) lub inny przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
  2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 5.6 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, których wskazane zdolności dotyczą.
   1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
   2. Jeżeli zdolności podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
4. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo,
5. Wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

## 6. Opis sposobu dokonywania wstępnej oceny spełniania w/w warunków i niepodleganiu wykluczeniu:

* 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
  2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
  3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ – w art. 125 ust. 1 ustawy, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## 7. Zawartość oferty:

* 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
  2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ) oraz 6.2 SWZ (załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy).
  3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  + Pełnomocnictwo\* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
  1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – (załącznik nr 4 do SWZ - jeżeli dotyczy).
* Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

## 8. Przedmiotowe środki dowodowe

Nie dotyczy.

## 9. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć[ 5 ] dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

* 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia:

**Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia** **usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1995).**

* 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie §3 Rozporządzenia[[4]](#footnote-4), będzie żądał dostarczenia:

**Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 6 do SWZ.**

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

## 10. Forma dokumentów

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

## 11. Podmioty zagraniczne

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty i oświadczenia takie, jak wymagane dla Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## 12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

* 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie zakupowej.
  2. Zamawiający (w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej) dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, email: [przetargi@muszyna.pl](mailto:przetargi@muszyna.pl)
  3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
  4. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB.
  5. Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczącą komunikatów w sytuacji gdy Zamawiający opublikuje wiadomości publiczne/komunikaty publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną wiadomością prywatną.
  6. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformy zakupowej, zgodnie z pkt. 12.5 SWZ jest wcześniejsze poinformowanie przez Zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty jak i wystosowanie wiadomości przez Wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedź.
  7. Za datę przekazania składanych zawiadomień, dokumentów, oświadczeń, wniosków, wyjaśnień lub informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
  8. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
  9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zwany dalej „wnioskiem”, wpłynie do Zamawiającego nie później niż na cztery [ 4 ] dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa [ 2 ] dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) i wyjaśnień na platformie zakupowej.
  10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.9 SWZ .
  11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub innych informacji Zamawiającego, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
  12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ.
  13. Ewentualne informacje, wyjaśnienia uzyskane przez Wykonawcę w sposób inny niż określony w pkt. 12 SWZ nie mogą być uznawane za wiążące w przedmiotowym postępowaniu.

## 13. Osoby wyznaczone do kontaktu:

* 1. Natalia Kędzierska, tel. 18 472 59 44, Aneta Malska, tel. 18 472 59 42, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej[8:00] do piętnastej[15:00].
  2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt osobisty w siedzibie Zamawiającego.
  3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu platforma zakupowaZamawiający wnosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.

## 14. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## 15. Termin związania ofertą

* 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **06.03.2025 r.**
  2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w pkt. 15.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż trzydzieści[30] dni.
  3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego[[5]](#footnote-5) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. Nie wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie jej odrzuceniem. Niniejsze oświadczenie należy przekazać zgodnie ze sposobem komunikacji określonym przez Zamawiającego w Rozdziale I Podrozdział 12 SWZ.

## 16. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty

* 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie oferty.
  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
  3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  4. Dane zawierające dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
  5. Ofertę stanowią dokumenty określone w pkt. 7 SWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufany lub podpisem osobistym.
  6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców. Po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
  7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną [ 1 ] ofertę, zawierającą jedną[ 1 ], jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
  8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformie zakupowej w przedmiotowym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
  9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa[[6]](#footnote-6) w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
  10. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.
  11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty.
  12. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty.
  13. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:

1. przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email podanym podczas pierwotnego składania oferty,
2. zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.
3. Potwierdzeniem wycofania oferty w przypadku pkt. 16.13.1 SWZ jest data potwierdzenia akcji przez kliknięcie w przycisk Wycofaj ofertę.
   1. Złożenie i wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert w postępowaniu.
   2. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
   3. Treść oferty Wykonawcy musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt. 12 SWZ. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, po terminie otwarcia ofert.
   4. Brak możliwości dostępu przez Zamawiającego do oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np.: zamieszczenie plików uniemożliwiających ich odczytanie przez Zamawiającego; zamieszczenie plików posiadających dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające Zamawiającemu odczytanie treści tych plików), stanowi o niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
   5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

## 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

* 1. Składanie ofert
     + 1. Oferty należy składać do dnia **05.02.2025 r., do godz. 11:00**, z uwzględnieniem zapisów pkt. 16 SWZ.
       2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z jej wgraniem w kroku 2 składania oferty poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
  2. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **05.02.2025 r., godz. 12:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej zamawiającego.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:
5. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
6. cenach zawartych w ofertach.
   1. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą zgodnie z art. 74 ust 2. pkt 1 ustawy pzp wnioskować o udostępnienie protokołu i załączników.
   2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
   3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

## 18. Opis sposobu obliczenia ceny

* 1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą.
  2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
  3. Cenę oferty należy obliczyć jako ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto Wykonawcy (brutto, tj.: z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji zamówienia a także wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.
  4. Cenę brutto należy obliczyć poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT według obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
  5. Wykonawca wskaże cenę oferty, według wzoru wskazanego w Formularzu ofertowym - sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
  6. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
  7. Wszystkich działań/obliczeń należy dokonywać na liczbach zaokrąglonych do dwóch [2] miejsc po przecinku.
  8. Podmioty zagraniczne na podstawie odrębnych przepisów dotyczących obrotu wewnątrzwspólnotowego nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju odbiorcy (w kraju Zamawiającego), a sporządzane przez nich oferty muszą zawierać zerową stawkę VAT. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku oferty Wykonawcy mającego siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana cyfrowo.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z art. 225 ustawy.

## 19. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

* 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
  2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla poszczególnych zadań:

1. Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę – 60 pkt
2. Kryterium nr 2: Okres archiwizacji nagrań – 40 pkt
   1. Punkty przyznawane za kryterium „Cena oferty (z podatkiem VAT)” oraz „Okres archiwizacji nagrań” będą liczone wg następującego wzoru:

Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę

Wzór: C = [( Cn/Cb)\*60]

C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto

Cn – cena najniższa brutto

Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

Kryterium nr 2: Okres archiwizacji nagrań

Wzór: Punktacja za zaoferowany okres archiwizacji nagrań przyznana zostanie w następujący sposób:

Archiwizacja nagrań przez okres 21 dni – 23 dni - 10,00 pkt

Archiwizacja nagrań przez okres 24 dni – 26 dni – 20,00 pkt

Archiwizacja nagrań przez okres 27 dni – 29 dni – 30,00 pkt

Archiwizacja nagrań przez okres 30 dni i więcej – 40,00 pkt

Maksymalna liczba - 40 punktów zostanie przyznana za udzielenie minimum 30 - dniowego lub dłuższego okresu archiwizacji nagrań. Minimalny okres archiwizacji nagrań wynosi – 21 dni.

Zaoferowanie krótszego okresu archiwizacji nagrań spowoduje odrzucenie oferty.

Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+A

P – ostateczna liczba punktów

C - liczba punktów otrzymana za kryterium „Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę”

A - liczba punktów otrzymana za kryterium „Okres archiwizacji nagrań”

Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.

* 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
  2. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
  3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
  4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
  5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 19.8, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
  6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

## 20. Informacje o czynnościach dokonywanych po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

* 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego) oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych z SWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego.
  2. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 308 ust. 2-3 ustawy). Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego.
  3. W przypadku braku możliwości stawiennictwa Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu, na wniosek Wykonawcy umowa (podpisana ze strony Zamawiającego) może zostać przesłana Wykonawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a Zamawiający może dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłać Wykonawcy skan umowy podpisanej ze strony Zamawiającego. Wówczas data zawarcia umowy pozostanie niezmieniona, zgodna z terminem zawarcia umowy wyznaczonym przez Zamawiającego (zgodnie z pkt. 20.2 SWZ).

Uwaga: w takim przypadku, termin określony w pkt. 4.1 SWZ rozpoczyna swój bieg od daty zawarcia umowy wyznaczonej przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 20.2 SWZ.

* 1. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu (wyznaczonym zgodnie z pkt. 20.2 SWZ) lub w przypadku braku złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego wniosku w sprawie przesłania umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej; w terminie czterech [ 4 ] dni od wyznaczonego (zgodnie z pkt. 20.2 SWZ) terminu zawarcia umowy, Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  2. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu umowę (przesłaną zgodnie z pkt. 20.3 SWZ), która została mu przekazana w sposób określony w pkt. 20.3 SWZ, w terminie siedmiu [ 7 ] dni od daty jej odbioru. W przeciwnym wypadku Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu: pełnomocnictwa\* dla osoby/osób podpisującej umowę (jeśli uprawnienie tej/tych osoby/osób nie wynika z dokumentów dostarczonych Zamawiającemu w trakcie postępowania).
  4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

## 21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 22. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

* + - 1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
      2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na podstawie i na zasadach określonych w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp.
      3. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści Umowy, w zakresie zmiany ilości punktów objętych kompleksową usługą w zakresie monitoringu alarmowego, pożarowego, wizyjnego wraz z modernizacją i uruchomieniem CCTV w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości miejsc objętych ww. usługą skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości wynagrodzenia.
      4. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian umowy w następującym zakresie i w następujących warunkach wprowadzenia tych zmian:
* termin wykonania zamówienia niniejszej umowy, może zostać przedłużony o czas trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i jeśli dotyczy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa poniżej:
  1. siły wyższej - rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałej na skutek działania siły wyższej,
  2. okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji),
  3. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
  4. przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych.
     + 1. Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia, określonego w § 11 ust. 1 Umowy, w wypadku wystąpienia zmiany:

1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
   * + 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
       2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1), wartości brutto należnego wynagrodzenia ulegną zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz podatku akcyzowego, obliczonego według nowo obowiązujących przepisów.
       3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.
       4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy.
       5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy.
       6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian.

## 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

23.1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

23.2. Odwołanie przysługuje na:

23.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą̨ w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

23.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

23.3.1. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

23.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

## 24. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

24.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.

24.2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Panią Dorotę Sadowską. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez [e-mail](file:///C:\Users\Rupniewska\AppData\Local\Microsoft\Windows\AppData\Local\Microsoft\wasm\AppData\Local\Monika\Desktop\e-mail): [rodo@muszyna.pl](mailto:rodo@muszyna.pl).

24.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.271.3.2025.

24.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.

24.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

24.6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

24.7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

24.8. Posiadają Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych[[7]](#footnote-7);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[8]](#footnote-8);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

24.9. Nie przysługuje Państwu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO.

24.10. Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:

− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

**Rozdział II DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ**

## 1. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części:

1.1 Zamawiający nie dopuszczamożliwości składania ofert częściowych.

1.2 Zamawiający informuje, że podział przedmiotowego zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Skoordynowanie działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia biorąc pod uwagę jego specyfikę oraz miejsce wykonania.

1.3 Kryteria oceny ofert określono w Rozdziale I Podrozdział 19 SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

## 2. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## 3. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy

Zamawiający nie wymagazatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

## 4. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy:

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

## 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy:

Zamawiający nie przewidujeudzielania zamówień , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

## 6. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

## 7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

## 8. Liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## 9. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## 10. Informacje dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## 11. Informacje dotyczące obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zamówienia

Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zamówienia.

## 12. Złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

## 13. Kwota środków, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

1. W chwili udostępniania SWZ Zamawiający nie podaje kwoty środków, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna> informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jeżeli Zamawiający w treści przedmiotowej SWZ przed wskazaniem konkretnego punktu SWZ nie określił odpowiedniego Rozdziału SWZ wówczas właściwym dla wskazanego przez Zamawiającego punktu SWZ jest Rozdział I niniejszej SWZ.

Słowne dookreślenia treści określonych liczbowo w niniejszej SWZ mają charakter pomocniczy.

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna funkcjonuje Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

# **Rozdział III ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy - (Składane przez Wykonawcę najkorzystniejszego na wezwanie Zamawiającego).

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

Zamawiający:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

**OFERTA**

Nazwa i adres Wykonawcy ............................................................................................................. Województwo………………………………………………………………………………...……………..

NIP.................................................................... REGON.................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:.......................................................................

numer telefonu:….……………………………… numer faksu: …………………………………………

e-mail...............................................................................................................................................

................................, dn. \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ \_ \_ r.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.:

**„Kompleksowa usługa w zakresie monitoringu alarmowego, pożarowego, wizyjnego wraz z modernizacją i uruchomieniem**

**CCTV w 2025 roku”**

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA BRUTTO \_ . \_ \_ \_ . \_ \_ \_ , \_ \_ PLN

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ………% \_ . \_ \_ \_ . \_ \_ \_ , \_ \_ PLN

WARTOŚĆ NETTO \_ . \_ \_ \_ . \_ \_ \_ , \_ \_ PLN

Okres archiwizacji nagrań wynosi ……………………… (zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale I Podrozdział 19 SWZ – minimalny okres archiwizacji nagrań wynosi 21 dni).

**Monitoring alarmowy wraz z interwencją i konserwacją**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Obiekt** | **Zakres usługi** | **Cena brutto za usługę**  **(wynagrodzenie**  **miesięczne)** |
| 1 | | Amfiteatr wraz zabudowaniami  al. Zdrojowa w Muszynie | monitoring obiektu |  |
| konserwacja systemu |  |
| 2 | | Archiwum (budynek Komisariatu  Policji) ul. Zielona 1, Muszyna | monitoring obiektu |  |
| konserwacja systemu |  |
| 3 | | Dwór Starostów  ul. Kity 17, Muszyna | monitoring obiektu |  |
| konserwacja systemu |  |
| 4 | | Budynek Urzędu Miasta i Gminy  Uzdrowiskowej  ul. Rynek 31, Muszyna | monitoring obiektu |  |
| konserwacja systemu |  |
| 5 | | Przejście graniczne Leluchów  Čirč | monitoring obiektu |  |
| konserwacja systemu |  |
| 6 | | Pomieszczenia  ul. Rynek 14, Muszyna | monitoring obiektu |  |
| konserwacja systemu |  |
| 7 | | Muzeum Regionalne Państwa  Muszyńskiego  ul. Krzywa 1, Muszyna | monitoring obiektu |  |
| konserwacja systemu |  |
| 8 | | Kompleks sportowy Orlik  (boisko  wraz z zapleczem)  ul. Piłsudskiego, Muszyna | monitoring obiektu |  |
| konserwacja systemu |  |
| 9 | | Kompleks sportowy Orlik  (boisko wraz z zapleczem) Szczawnik 19 d | monitoring obiektu |  |  |
| konserwacja systemu |  |  |
| 10 | | Świetlica w Jastrzębiku  Jastrzębik 22 a,  33-370 Muszyna | monitoring obiektu |  |  |
|  |  | konserwacja systemu |  |  |
| 11 | | Świetlica w Andrzejówce  Andrzejówka 11,  33-370 Muszyna | monitoring obiektu |  |
| konserwacja systemu |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | | Świetlica w Szczawniku-  Szczawnik 46, 33-370 Muszyna | monitoring obiektu | |  | |
|  |  |  | konserwacja systemu | |  | |  |
|  |  |  |  |
|  | 13 | Świetlica Wojkowa  Wojkowa 22, 33-370 Muszyna |  | monitoring obiektu | |  | |  |
| konserwacja sytemu | |  | |
|  | 14 | Pijalnia Antoni  Al. Zdrojowa |  | monitoring obiektu | |  | |  |
| konserwacja sytemu | |  | |
|  | 15 | Punkt obsługi klienta U. Miasta Muszyna |  | monitoring obiektu | |  | |  |
| konserwacja sytemu | |  | |
|  | 16 | Budynek gospodarczy,  al. Zdrojowa w Muszynie (ogrody) |  | Monitoring obiektu | |  | |  |
| Konserwacja systemu | |  | |
| 17 | | Hala Sportowa, ul. Rynek 13 w Muszynie | Monitoring obiektu | |  | |
| Konserwacja systemu | |  | |
| 18 | | Wóz kupiecki piwny,  Rynek w Muszynie | Monitoring obiektu | |  | |
| Konserwacja systemu | |  | |
| 19 | | Wóz kupiecki słodki,  Rynek w Muszynie | Monitoring obiektu | |  | |
| Konserwacja systemu | |  | |
| 20 | | Ratusz w Muszynie | Monitoring obiektu | |  | |
| Konserwacja systemu | |  | |
| 21 | | Biblioteka Publiczna  MiGU Muszyna | Monitoring obiektu | |  | |
| Konserwacja systemu | |  | |
| 22 | | Zamek „Baszta” | Monitoring obiektu | |  | |
| Konserwacja systemu | |  | |
| **Razem** | | | | |  | |

**Monitoring pożarowy wraz z konserwacją**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Zakres usługi** | **Cena brutto za usługę**  **(wynagrodzenie miesięczne)** |
|  |
| 1. | Dwór Starostów  ul. Kity 17, Muszyna | Monitoring ppoż  obiektu |  |
| Konserwacja systemu  ppoż |  |
| 2. | Muzeum Regionalne „Państwa  Muszyńskiego” ul. Krzywa 1, Muszyna | Monitoring ppoż  obiektu |  |
| Konserwacja systemu  ppoż |  |
| **Razem** | | |  |

**Monitoring wizyjny, konserwacja, CCTV wraz z transferem i archiwizacją danych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Istniejący system** | **Zakres usługi** | **Cena brutto za**  **usługę**  **(wynagrodzenie**  **miesięczne)** |
| 1. | Amfiteatr  Zapopradzie | Kamera AHD 4  Mpix  obiektyw szklany  2,8-  12 mm- 4 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze drogą radiową  +przekierowanie na serwer  Uruchomienie funkcji - zliczanie  osób biorących udział w  imprezach na terenie  Amfiteatru. |  |
| 2. | Baszta+ parking  pod Basztą | 5 szt. Kamera IP | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 3. | Cerkiew  w Złockiem + plac  zabaw | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 -  12 mm - 3 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe lub inne  alternatywne  +przekierowanie na serwer |  |
| 4. | Wjazd do Muszyny  przy Kościele w  Muszynie ul.  Kościelna | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 -  12 mm - 3 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer  Uruchomienie funkcji LPR –  zliczanie samochodów (ze  szczególnym uwzględnieniem  pojazdów TIR) wraz z analityką  dot. sczytywania rejestracji  samochodowych do pliku. |  |
| 5. | Budynek PGK sp. z  o.o.  ul. Piłsudskiego | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 -  12 mm - 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe lub inne  alternatywne +przekierowanie  na serwer  Uruchomienie funkcji LPR –  zliczanie samochodów (ze  szczególnym uwzględnieniem  pojazdów TIR) wraz z analityką  dot. sczytywania rejestracji  samochodowych do pliku. |  |
| 6. | Kamery Powroźnik  plac rekreacyjny | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 -  12 mm - 4 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 7. | Dwór Starostów  ul. Kity 17 | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 - 12 mm - 9 szt.  Kamera kopułkowa  IP - 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer -Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 8. | Rynek Muszyna | Kamera IP 4 Mpix  obiektyw 4,7 - 84,6  mm - 3 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 9. | Rynek Muszyna II | HFW2431T-  ZS27135-S2 – 8 szt.  Rejestrator  NVR4216-4KS2 –  1 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 10. | Pijalnia „ANNA”  za Muszynką | 3 kamery  analogowe | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe lub inne  alternatywne +przekierowanie  na serwer |  |
| 11. | Kamery nad  Szczawniczkiem  Siłownia wzdłuż  potoku | Kamera IP 2 Mpix  FullHD obiektyw  2,8 - 12 mm - 10  szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe lub inne  alternatywne +przekierowanie  na serwer |  |
| 12. | Muzeum Muszyna  ul. Krzywa 1 | 4 szt. AHD  Rejestrator | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze internetowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 13. | Ogrody Zmysłów | 38 szt. kamer IP | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 14. | Pijalnia Antoni +  Ogrody Miłości | 31 szt. kamer IP | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 15. | Orlik Szczawnik | 7 szt. kamer  Analogowych  Rejestrator | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 16. | Przejście Leluchów | 6 szt. kamer IP  LPR | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca a  zapewni łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer  Uruchomienie funkcji LPR –  zliczanie samochodów (ze  szczególnym uwzględnieniem  pojazdów TIR) wraz z analityką  dot. sczytywania rejestracji  samochodowych do pliku. |  |
| 17. | Skrzyżowanie przy  cukierni Wanda | 2 szt. kamer IP | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze  światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 18. | Budynek PGK-  skrzyżowanie ul.  Lipowa/ul. Zielona | 2 szt. kamer big-  bullet  IP LPR | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze radiowe +przekierowanie  na serwer  Uruchomienie funkcji LPR –  zliczanie samochodów (ze  szczególnym uwzględnieniem  pojazdów TIR) wraz z analityką  dot. sczytywania rejestracji samochodowych do pliku. |  |
| 19. | Świetlica Wojkowa | 4 kamery AHD | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze+przekierowanie na serwer |  |
| 20. | Cerkiew w  Złockiem | 3 kamery | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze +przekierowanie na  serwer |  |
| 21. | ul. Lipowa  Wjazd od strony  Piwnicznej-Zdroju | 2 szt. kamer big-  bullet  IP LPR | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer - Wykonawca zapewni  łącze radiowe +przekierowanie  na serwer  Uruchomienie funkcji LPR –  zliczanie samochodów (ze  szczególnym uwzględnieniem  pojazdów TIR) wraz z analityką  dot. sczytywania rejestracji  samochodowych do pliku. |  |
| 22. | Milik altanka  ze źródełkiem  wody  mineralnej | Kamera IP 1 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze  światłowodowe+przekierowanie  na serwer |  |
| 23. | Milik - szkoła | Kamera IP 1 szt. | Monitoring wizyjny +  konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 24. | Żegiestów Wieś  skrzyżowanie lampa  od strony torów  kolejowych przy  skrzynce  energetycznej | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 25. | Żegiestów Wieś  szkoły | Kamera IP 2 szt | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 26. | Szczawnik  Świetlica wiejska | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 27. | Szczawnik  przy przedszkolu | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 28. | Złockie Szkoła | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze Światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 29. | Złockie  skrzyżowanie | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 30. | Jastrzębik  szkoła | Kamera IP 4 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 31. | Jastrzębik  świetlica | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 32. | Muszyna  ul. Jasna stadion | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 33. | Muszyna ul.  Grunwaldzka  źródełko wody  mineralnej  „Grunwald” | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 34. | Muszyna  ul. Jasna  źródło wody  mineralnej „Anna” | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 35. | Muszyna  ul. Dmowskiego | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 36. | Muszyna  ul. Piłsudskiego  pijalnia wody  mineralnej  „Milusia” | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 37. | Muszyna  ul. Piłsudskiego  pijalnia wody  mineralnej  „Milusia”- park | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 38. | Muszyna  ul. Piłsudskiego | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 39. | Muszyna  Aleja Zdrojowa  budynek zaplecza  lodowiska | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny  +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni  łącze światłowodowe  +przekierowanie na serwer |  |
| 40. | Muszyna  Park Zdrojowy Zapopradzie | Kamera IP 6 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 41. | Budynek Urzędu MiGU Muszyna  ul. Rynek 31  33-370 Muszyna  Kamera od ul. Kity | Kamera IP 1 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 42. | Budynek Urzędu MiGU Muszyna  ul. Rynek 31  33-370 Muszyna  Kamery od ul. Wąskiej (za budynkiem Urzędu) | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 43. | Boisko i plac zabaw przy ZSP w Muszynie  ul. Rolanda | Kamera IP 3 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 44. | Altanka nad Szczawniczkiem  Park Zdrojowy Baszta | Kamera IP 1 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 45. | ul. Kościelna od strony kościoła w kierunku Rynku | Kamera IP 1 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 46. | Plaża Zapopradzie | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 47. | Wypożyczalnia rowerów  Zapopradzie | Kamera IP 4 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 48. | Zamek „Baszta” | Kamera IP 6 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 49. | Biblioteka Publiczna MiGU Muszyna | Kamera IP 4 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 51. | Szkoła w Jastrzębiku | Kamera IP 2 szt. | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| 52. | Stacja Ładowania | Kamera IP 1 szt | Monitoring wizyjny +konserwacja  Transfer – Wykonawca zapewni łącze  światłowodowe +przekierowanie na serwer |  |
| **Razem** | | | |  |

**Modernizacja i uruchomienie CCTV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Obiekt** | **Nazwy istniejących elementów systemu CCTV, parametry lub ich cechy** | **Zakres usługi** | **Cena brutto za usługę (wynagrodzenie jednorazowe)** |
| 1. | Instalacja i uruchomienie 2 kamer:   * 1 Liczącej, * 1 Kamera monitoring wewnątrz Wieży   Zamek w Muszynie | 1 kamera o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android  1 kamera licząca o parametrach nie gorszych niż: przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS  rozdzielczość: **2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s**  interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE  kompresja: **AI H.265**/ **AI H.264**/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  czułość: 0,0009lux/F1,5, 0lux (diody IR wł.)  obiektyw: **2,7~13,5mm** (**motozoom z autofocusem**)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, EIS, WDR 120dB, SSA, LDC, RoI, E-defog  **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów twarzy), monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dźwięku, AI SSA, mapa ciepła, metadane wideo, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)  **SMD 3,0** - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów  **AcuPick** - technologia szybkiego odnajdywania celów w materiałach wideo  **Deeplight** - technologia AI wyraźnego obrazu w środowiskach o słabym oświetleniu lub w nocy  **AI-Powered Image** - technologia poprawy jakości obrazu w różnych środowiskach  wbudowany mikrofon  wejścia/wyjścia audio: 1/1  wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB  obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P  obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10) | WYKONAWCA: Montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze  światłowodowe +infrastrukturę prądową |  |
| 2. | Instalacja i uruchomienie 3 kamer z funkcją sczytywania tablic rejestracyjnych  Skrzyżowanie w Powroźniku (Muszyna-Krynica Zdrój - Tylicz)  Powroźnik na wysokości DW. „Janosik” | 3 kamery o parametrach nie gorszych niż: przetwornik: 1/1,8" 4MP image sensor 24/7 CMOS   * rozdzielczość: **2688x1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s** * interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps PoE+ 802.3at * kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG * czułość: 0,001lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.) * obiektyw: **8~32mm** (**motozoom z autofocusem**) * oświetlacz: 4 diody IR LED 850nm (zasięg 60m / ANPR 30m) * AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 140dB, SSA, DDE, RoI * **aktywne odstraszanie** - 1 dioda LED migająca (czerwona), 1 dioda LED migająca (niebieski), sygnał dźwiękowy (alarm) * **wbudowany mikrofon i głośnik** (dwukierunkowa rozmowa) * interfejs: 2x RS485, **1x Wiegand** * wyjścia audio: 1 (RCA) * wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2 * obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB * **zintegrowana puszka przyłączeniowa** * obsługa: ONVIF, CGI, ITSAPI, RTSP, P2P * **funkcje AI**: rozpoznawanie pojazdów (typ, marka, kolor), rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR), detekcja pojazdów bez tablicy, metadane wideo * **zasięg rozpoznawania: 8 ~ 30m (maks. 120km/h)** * zarządzanie bazą pojazdów (upoważnione: do 110000 / zabronione: do 110000) * prędkość i rozdzielczość przetwarzania:   + 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)   + 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) * bitrate: 2179Kbps ~ 13074Kbps (H.264), 2179Kbps ~ 13074Kbps (H.265) * podgląd obrazu:   + Smart PSS, Cybercity, DSS Express, DSS PRO   + przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome * obudowa: klasa szczelności ([IP67](https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip)), wandaloodporna ([IK10](https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-ik-wandaloodpornosci-kamer))   zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at) | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| 3. | Instalacja i uruchomienie monitoringu Ratusz w Muszynie  3 kamery:   * nad stanowiskiem kasowym – Kawiarnia, * Widok na Kawiarnię * Widok na hol   1 kamera licząca – wejście do budynku | 3 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android  1 kamera licząca o parametrach nie gorszych niż: przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS  rozdzielczość: **2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s**  interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE  kompresja: **AI H.265**/ **AI H.264**/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  czułość: 0,0009lux/F1,5, 0lux (diody IR wł.)  obiektyw: **2,7~13,5mm** (**motozoom z autofocusem**)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, EIS, WDR 120dB, SSA, LDC, RoI, E-defog  **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów twarzy), monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dźwięku, AI SSA, mapa ciepła, metadane wideo, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)  **SMD 3,0** - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów  **AcuPick** - technologia szybkiego odnajdywania celów w materiałach wideo  **Deeplight** - technologia AI wyraźnego obrazu w środowiskach o słabym oświetleniu lub w nocy  **AI-Powered Image** - technologia poprawy jakości obrazu w różnych środowiskach  wbudowany mikrofon  wejścia/wyjścia audio: 1/1  wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB  obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P  obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10) | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| 4. | Instalacja i uruchomienie monitoringu Pijalnia „Antoni” Al. Zdrojowa  2 kamery:   * nad stanowiskami kasowymi – Kawiarnia | 2 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| 5. | Instalacja i uruchomienie monitoringu „Kawiarnia Dwór Starostów” ul. Kity 17  2 kamery:  nad stanowiskami kasowymi – Kawiarnia  Widok na kawiarnię | 2 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| 6. | Instalacja i uruchomienie monitoringu Wieża widokowa na „Malniku” | 1 kamera o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android  1 kamera licząca o parametrach nie gorszych niż: przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS  rozdzielczość: **2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s**  interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE  kompresja: **AI H.265**/ **AI H.264**/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  czułość: 0,0009lux/F1,5, 0lux (diody IR wł.)  obiektyw: **2,7~13,5mm** (**motozoom z autofocusem**)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, EIS, WDR 120dB, SSA, LDC, RoI, E-defog  **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów twarzy), monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dźwięku, AI SSA, mapa ciepła, metadane wideo, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)  **SMD 3,0** - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów  **AcuPick** - technologia szybkiego odnajdywania celów w materiałach wideo  **Deeplight** - technologia AI wyraźnego obrazu w środowiskach o słabym oświetleniu lub w nocy  **AI-Powered Image** - technologia poprawy jakości obrazu w różnych środowiskach  wbudowany mikrofon  wejścia/wyjścia audio: 1/1  wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB  obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P  obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10) | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| 7. | Instalacja i uruchomienie monitoringu Muszyna, skrzyżowanie ul. Ogrodowa i Zefirka | 3 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| 8. | Instalacja i uruchomienie monitoringu na wysokości Powroźnik 86 c | 2 kamery sczytujące tablice rejestracyjne w obu kierunkach o parametrach nie gorszych niż: przetwornik: 1/1,8" 4MP image sensor 24/7 CMOS   * rozdzielczość: **2688x1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s** * interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps PoE+ 802.3at * kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG * czułość: 0,001lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.) * obiektyw: **8~32mm** (**motozoom z autofocusem**) * oświetlacz: 4 diody IR LED 850nm (zasięg 60m / ANPR 30m) * AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 140dB, SSA, DDE, RoI * **aktywne odstraszanie** - 1 dioda LED migająca (czerwona), 1 dioda LED migająca (niebieski), sygnał dźwiękowy (alarm) * **wbudowany mikrofon i głośnik** (dwukierunkowa rozmowa) * interfejs: 2x RS485, **1x Wiegand** * wyjścia audio: 1 (RCA) * wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2 * obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB * **zintegrowana puszka przyłączeniowa** * obsługa: ONVIF, CGI, ITSAPI, RTSP, P2P * **funkcje AI**: rozpoznawanie pojazdów (typ, marka, kolor), rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR), detekcja pojazdów bez tablicy, metadane wideo * **zasięg rozpoznawania: 8 ~ 30m (maks. 120km/h)** * zarządzanie bazą pojazdów (upoważnione: do 110000 / zabronione: do 110000) * prędkość i rozdzielczość przetwarzania:   + 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)   + 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) * bitrate: 2179Kbps ~ 13074Kbps (H.264), 2179Kbps ~ 13074Kbps (H.265) * podgląd obrazu:   + Smart PSS, Cybercity, DSS Express, DSS PRO   + przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome * obudowa: klasa szczelności ([IP67](https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip)), wandaloodporna ([IK10](https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-ik-wandaloodpornosci-kamer))   zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at) | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| 9. | Wymiana i uruchomienie 6 w tym 3 kamery LPR : na Ogrodach zmysłów – 2 szt.  Baszta od Sanatorium Korona – 1 szt. | 6 kamer o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| 10. | Instalacja i uruchomienie monitoringu w Szczawniku na wysokości Przedszkola – 2 kamery w obie strony ciągu drogi | 2 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| 11. | Wymiana i uruchomienie 6 kamer  Orlik Szczawnik | 6 kamery o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie zewnętrznej kamery na budynku świetlicy w Wojkowej | Kamera o parametrach nie gorszych niż:  przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  rozdzielczość: 2688x1520 @ 20kl/s  interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af  kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  czułość: 0.008lux/F1.5  obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)  oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 60m)  AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI  automatyczny filtr podczerwieni ICR  obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB  zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P  funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza  prędkość i rozdzielczość przetwarzania:  20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)  25/30 kl/s dla 2560x1440  bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)  podgląd obrazu:  Smart PSS, DSS Express, DSS PRO  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | WYKONAWCA: montaż kamer +przekierowanie na serwer  ZAMAWIAJĄCY: zapewni łącze światłowodowe  +infrastrukturę prądową |  |
| **Razem:** | | | |  |

**Oświadczam/y, że wykonanie zamówienia:**

(niewłaściwe skreślić)

* zrealizujemy siłami własnymi
* z udziałem Podwykonawców w zakresie………………………..……………………….\*

\*UWAGA - w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców.

**Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczam/y, że wybór oferty:**

(niewłaściwe skreślić)

* nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
* będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów lub usług w zakresie:

……………………………………..…. - ………….………………….…………… zł netto

Nazwa towaru/usług wartość bez kwoty podatku VAT

Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

UWAGA – Brak wykreślenia niewłaściwego będzie oznaczał, że wybór oferty Wykonawcy, nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

**Oświadczam/y, że jestem/śmy:**

(niewłaściwe skreślić)

* mikroprzedsiębiorstwem,
* małym przedsiębiorstwem,
* średnim przedsiębiorstwem,
* osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej,
* inny rodzaj, jaki ……………………………………………

**Oświadczam/y, że:**

* 1. Akceptujemy warunki płatności.
  2. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
  3. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie podanym w SWZ.
  4. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
  5. Akceptujemy projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
  6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
  7. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Do oferty dołączono następujące dokumenty:**

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Wykonawca:……………………………………………………………………………………..

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

* + - 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz.1320).
      2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U z 2024 poz. 507).
      3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu.
      4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………..……………………………………………

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

……………………………………………………………………………..….……………………………

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu ………………………………………………….… *(*należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjęte zostały następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..………

**OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Wykonawca:……………………………………………………………………………………

**PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 118 USTAWY PZP**

Nazwa:………………………………………………………………………………………………….…

Adres:…………………………………………………………………………………………………...…

Ja (My) niżej podpisany (ni) ………………………………….…………………………………………

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………………

oświadczam(y), że w niniejszym postępowaniu zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: ………………………………….…………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

w celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

1. zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: ……………..……………………………
2. sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: ………………………………………….…………………………………………………..……..
3. charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: …………………………..….
4. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: ….……………………..…

Współpraca pomiędzy Udostępniającym a Wykonawcą zostaje określona w odrębnej umowie.

Niniejsze zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z Zamawiającym umowy na wykonanie Zamówienia, której stroną jest inny niż Wykonawca podmiot.

## Załącznik nr 5 do SWZ

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Dane podmiotu udostępniającego zasoby:………………………………………………..…

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2024 poz.11320)
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U z 2024 poz. 507).
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu.
4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..………

**OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 6 do SWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU**

o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy

……………………, dnia ………..

………………………………

(Dane Wykonawcy/

Podmiotu udostępniającego zasoby)

Zamawiający:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ul. Rynek 31

33-370 Muszyna

Dotyczy postępowania pn.: **„Kompleksowa usługa w zakresie monitoringu alarmowego, pożarowego, wizyjnego wraz z modernizacją i uruchomieniem CCTV w 2025 roku”**

W odpowiedzi na wezwanie z dnia ………….. r., w sprawie przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego informuję, iż **potwierdzam/ nie potwierdzam**\* aktualność danych zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą tj. oświadczam, że nie **podlegam/ podlegam**\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. 2024 poz. 1320) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U z 2024 poz. 507).

Ponadto, oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Z poważaniem

(podpis elektroniczny)

**\*niewłaściwe skreślić**

1. Poprzez stosowną sytuację należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-1)
2. Poprzez konkretne zamówienie lub jego część należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-2)
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-4)
5. t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić [↑](#footnote-ref-5)
6. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-8)