Załącznik nr 4.6 do SWZ

**Nr sprawy RG.271.10.2025**

Wykonawca:

Nazwa: ……………………………………..

Adres: ………………………………………..

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Składana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Oława pn.:

**Zasilacz awaryjny UPS dla stacji komputerowych 115 szt. Wymagania minimalne.**

|  |
| --- |
| **Wymagania ogólne** |
| Urządzenie typu line-interactive. |
| Moc skuteczna 1000 W |
| Sprawność minimum 97% |
| Zakres napięcia wejściowego: 200 - 260 V |
| Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 50/60 Hz ±3% |
| Sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego |
| Zniekształcenie napięcia wyjściowego < 5% |
| Zakres napięcia wyjściowego 220V/240V |
| Czas przełączenia <10 ms |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć |
| Ochrona przeciwzwarciowa, przeciwprzepięciowe oraz przeciążeniowa |
| **Obudowa** |
| Obudowa typu TOWER |
| Gniazda przyłącza wyjściowego: minimum 4 x FR z czego minimum 1 gniazdo z ochroną przepięciową |
| Porty: minimum 1 port USB |
| **Funkcjonalność** |
| Zimny start |
| Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii. |
| **Certyfikaty i Deklaracje** |
| Deklaracja zgodności UE (Certyfikat CE). Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. |
| Certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub dokument wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych zgodnych z dyrektywą RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych. |
| Deklaracja zgodności z dyrektywą WEEE lub oświadczenie producenta o spełnieniu obowiązków w zakresie postępowania z odpadami WEEE i zgodności z Ustawą z 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz.1688). Urządzenie musi być oznaczone etykietą WEEE. |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia o wyższych parametrach, a przynajmniej równoważne pod każdym względem.