
Szafa aktowa z zamkiem – poz. 10



Szafa pod multimedia o wymiarach 800x400x750h (mm) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i klasie odporności na ścieranie, obrzeże ABS lub PCV oklejane klejem poliuretanowym PUR (wodoodpornym) w wyniku czego spoina klejowa jest cieńsza, ma wyższą odporność chemiczną oraz jest bardziej odporna na zróżnicowane warunki wilgotności w pomieszczeniu. Kolor dobrany pod dekor płyty. Wieniec górny, fronty oraz przednie krawędzie półek oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Korpus, wieniec górny, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym. W plecach 4 otwory fi60mm do przeprowadzania okablowania. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wysunięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Regulacja wysokości półek ma być 3-stopniowa skokowa +/- 32mm. Zawiasy puszkowe w ilości min. 2 szt. na skrzydło o kącie rozwarcia 110 stopni, wszystkie elementy zawiasu stalowe, nie dopuszcza się żadnych elementów plastikowych (za wyjątkiem kołków rozporowych). Montaż zawiasu z prowadnik na „klip” bez użycia narzędzi. Zawiasy posiadają wbudowane spowalniacze oraz mają regulację w 3 płaszczyznach. Zamek baskwilowy z kluczem łamanym uniemożliwiający otwarcie drzwi przy zablokowaniu na środku oraz w wieńcu górnym i dolnym szafy. Uchwyty krawędziowe w kolorze czarnym o rozstawie otworów 96mm. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki Ø 50 w kolorze czarnym o wysokości 27 mm zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm za pomocą klucza imbusowego.