Meble kuchenne zabudowa - poz. 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44



Zabudowa kuchenna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, Do oklejania wąskich krawędzi ma być użyte obrzeże ABS lub PCV oklejane klejem poliuretanowym PUR w wyniku czego spoina klejowa jest cieńsza, wodoodporna, ma wyższą odporność chemiczną oraz jest bardziej odporna na zróżnicowane warunki wilgotności oraz temperatury powierza w pomieszczeniu. Fronty oklejone PCV 2mm, półki oklejone dookoła PCV, część frontowa półki PCV 2mm korpus szafek wiszących oklejone dookoła PCV, część frontowa korpusu, boków oklejona PCV 2mm. Tył szafek HDF lakierowany 3 mm na kolor biały.

Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.  
Półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wysunięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki Zawieszki szafek wiszących z metalową osłonką maskującą śruby regulacyjne.

Uchwyty montowane do frontów prostokątne w kolorze czarnym, rozstaw otworów 160mm.

Stopki z regulacją wysokości wykonane z tworzywa o wysokości 15cm

Szuflady typu tandembox z cichym domykiem z dożywotnią gwarancją. W szufladach zamontowane dodatkowe stabilizatory do frontu szuflady.

Zawiasy puszkowe w ilości min. 2 szt. na skrzydło o kącie rozwarcia 110 stopni, wszystkie elementy zawiasu stalowe, nie dopuszcza się żadnych elementów plastikowych (za wyjątkiem kołków rozporowych). Montaż zawiasu z prowadnik na „klip” bez użycia narzędzi. Zawiasy mają regulację w 3 płaszczyznach. Zawiasy ze zintegrowanym cichym domykiem. Możliwość dezaktywacji cichego domyku w zależności od wielkości frontu.

Cokół szafek wspólny dopasowany do wymiaru zestawionych modułów mocowany do stopek za pomocą tworzywowych uchwytów.

Blat kuchenny postformingowy o gr. min 38 mm płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL – powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć. Obrzeża boczne oraz tylne blatu oklejane klejem poliuretanowym PUR (wodoodpornym).

Zabudowa złożona z modułów:

- Szafka z trzema szufladami - Szerokość: 600; Głębokość: 550; Wysokość: 860 (mm) – 1 sztuka

- Szafka zlewozmywakowa - Szerokość: 800; Głębokość: 550; Wysokość: 860 (mm) – 1 sztuka

- Szafka z półką - Szerokość: 450; Głębokość: 550; Wysokość: 860 (mm) – 1 sztuka

- Cokół wspólny do szafek - Szerokość: 1850; Głębokość: 18; Wysokość: 150 (mm)

- Blat postforming - Szerokość: 1850; Głębokość: 600; Wysokość: 38 (mm)

- Szafka wisząca - Szerokość: 600; Głębokość: 320; Wysokość: 720 (mm) – 1 sztuka

- Szafka wisząca - Szerokość: 800; Głębokość: 320; Wysokość: 720 (mm) – 1 sztuka

- Szafka wisząca - Szerokość: 450; Głębokość: 320; Wysokość: 720 (mm) – 1 sztuka

- Bok prawy - Szerokość: 18; Głębokość: 600; Wysokość: 2240 (mm)

- Bok lewy - Szerokość: 18; Głębokość: 600; Wysokość: 2240 (mm)

- Top górny- Szerokość: 1850; Głębokość: 600; Wysokość: 18 (mm)

- Uzupełnienie wyposażenia kuchni stanowi stalowy zlewozmywak 1-komorowy wpuszczany z ociekaczem, baterią wylewka chrom oraz zestawem do podpięcia syfonu.