
Stolik kawowy poz. 14



Stolik płytowy o wymiarach całkowitych: szerokość 800x600x550h (mm). Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Do oklejania wąskich krawędzi ma być użyte obrzeże ABS lub PCV oklejane klejem poliuretanowym PUR w wyniku czego spoina klejowa jest cieńsza i wodoodporna, ma wyższą odporność chemiczną oraz jest bardziej odporna na zróżnicowane warunki wilgotności oraz temperatury powierza w pomieszczeniu. Blat oraz noga podporowa wykonane z płyty grubości 36mm, pozostałe elementy z płyty grubości 18mm. Blat biurka oraz pozostałe elementy oklejone obrzeżem 2mm. Blat biurka oparty z jednej strony na nodze płytowej oraz w centralnej części na podporze o konstrukcji skrzyniowej zapewniającej stabilność. Stolik posiada regulatory wysokości w zakresie 0-15mm z gwintem metalowym. Produkt posiada atest higieniczności.