Kontener mobilny poz. 65



Kontener szufladowy o wymiarach 430x450x550h (mm) w całości wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej spełniającej normę E1. Boki, fronty, ściana tylna oraz wieniec górny, wieniec dolny i opaska mają być wykonane są płyty wiórowej o grubości min.18mm. Wszystkie widoczne wąskie krawędzie kontenera mają być trwale zabezpieczone obrzeżem PCV lub ABS poprzez oklejenie na gorąco klejem poliuretanowym w kolorze dopasowanym do płyty i o grubości min. 0,8mm. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płytowych. Dno oraz tył szuflady płyta wiórowa 16 mm, dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg każda. Prowadnice szuflad mają być rolkowe zapewniające wysuw szuflad w zakresie 75%. Kontener ma posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Wkładka zamka oraz dwa klucze łamane mają posiadać swój indywidualny numer. Uchwyty szuflad prostokątne metalowe lub aluminiowe w kolorze czarnym o rozstawie otworów 128mm. Kontener ma być wyposażony w kółka z tworzywa sztucznego, dwa przednie z hamulcem i dwa tylne bez hamulca.