
Szafa ubraniowa poz. 28



Szafa ubraniowa o wymiarach 800x600x1845h (mm) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i klasie odporności na ścieranie według normy DIN EN 14322, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny oklejony obrzeżem 2mm, fronty, półki oraz korpus oklejone obrzeżem 0,8mm. Korpus i półka wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm, plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Szafa wyposażona w półkę stałą a pod nią zamontowany do korpusu szafy stały drążek na ubrania. Drzwi skrzydłowe, zawiasy o koncie rozwarcia min. 100 stopni, zamek z kluczem łamanym i wymienna wkładką. Metalowe zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie lewych drzwi bez ingerencji w wieniec górny i dolny szafy. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy.