
Lada recepcyjna poz. 18



Lada o wymiarach całkowitych 1700x1060-900 x1150h (mm) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i klasie odporności na ścieranie, obrzeże ABS lub PCV oklejane klejem poliuretanowym PUR (wodoodpornym) w wyniku czego spoina klejowa jest cieńsza, ma wyższą odporność chemiczną oraz jest bardziej odporna na zróżnicowane warunki wilgotności w pomieszczeniu. Kolor dobrany pod dekor płyty. Nadstawka górna, boczna oraz korpus oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Korpus wykonany z płyty o grubości 18mm, Blat roboczy, nadstawka górna oraz boczna wykonane z płyty o grubości 25mm. Elementy korpusu oraz pozostałych elementów połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Regulatory wysokości w zakresie 0-15mm z gwintem metalowym. Produkt posiada atest higieniczności.