

Szafa ubraniowa poz. 2

Szafa ubraniowa o wymiarach 800x420x1845h (mm) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i klasie odporności na ścieranie według normy DIN EN 14322, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny oklejony obrzeżem 2mm, fronty, półki oraz korpus oklejone obrzeżem 0,8mm. Korpus i półki wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm, plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Szafa w 1/3 szerokości wyposażona w półki z możliwością regulacji położenia półek niezależnych (blokada wysuwu), dwie półki stężające, dwie z możliwością regulacji wysokości położenia, oklejone obrzeżem z 3 stron. 2/3 szerokości szafy wyposażone w półkę stałą z wysuwanym wieszakiem na ubrania. Drzwi skrzydłowe, zawiasy o koncie rozwarcia min. 100 stopni, zamek z kluczem łamanym i wymienna wkładką. Metalowe zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie lewych drzwi bez ingerencji w wieniec górny i dolny szafy. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy.