Kontener mobilny z opaską poz. 20



Kontener szufladowy o wymiarach 450x550x600h (mm) w całości wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej spełniającej normę E1. Boki, fronty, ściana tylna oraz wieniec górny, wieniec dolny i opaska mają być wykonane są płyty wiórowej o grubości min.18mm. Wszystkie widoczne wąskie krawędzie kontenera mają być trwale zabezpieczone obrzeżem PCV lub ABS poprzez oklejenie na gorąco klejem poliuretanowym w kolorze dopasowanym do płyty i o grubości min. 1mm, natomiast fronty i wieniec górny kontenera obrzeżem o grubości 2 mm. Elementy opaski łączone przy pomocy kleju oraz kołków w sposób niewidoczny po złożeniu i trwale skręcona do wieńca górnego przy użyciu złącz mimośrodowych. Opaska złożona z dwóch boków oraz pleców wystaje ponad wieniec górny szafy 140 mm. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płytowych. Dno oraz tył szuflady płyta wiórowa 16 mm, dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg każda Prowadnice szuflad mają być łożyskowane zapewniające wysuw szuflad w zakresie 75% oraz mają posiadać cichy domyk. Kontener ma posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Wkładka zamka oraz dwa klucze łamane mają posiadać swój indywidualny numer. Uchwyty szuflad metalowe lub aluminiowe krawędziowe w kolorze czarnym o rozstawie otworów 96mm. Kontener ma być wyposażony w kółka wzmacniane do powierzchni twardych z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, dwa przednie z hamulcem.