
Szafka pod drukarkę poz. 21



Szafa pod multimedia o wymiarach 800x600x740h (mm) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i klasie odporności na ścieranie, obrzeże ABS lub PCV oklejane klejem poliuretanowym PUR (wodoodpornym) w wyniku czego spoina klejowa jest cieńsza, ma wyższą odporność chemiczną oraz jest bardziej odporna na zróżnicowane warunki wilgotności w pomieszczeniu. Kolor dobrany pod dekor płyty. Wieniec górny, fronty opaski oraz przednie krawędzie półek oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Korpus, wieniec górny, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Elementy opaski łączone przy pomocy kleju oraz kołków w sposób niewidoczny po złożeniu i trwale skręcona do wieńca górnego przy użyciu złącz mimośrodowych. Opaska złożona z dwóch boków oraz pleców wystaje ponad wieniec górny szafy 140 mm. Półka ma być mocowana przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wysunięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Regulacja wysokości półek ma być 3-stopniowa skokowa +/- 32mm. Zawiasy puszkowe w ilości min. 2 szt. na skrzydło o kącie rozwarcia 110 stopni, wszystkie elementy zawiasu stalowe, nie dopuszcza się żadnych elementów plastikowych (za wyjątkiem kołków rozporowych). Montaż zawiasu z prowadnik na „klip” bez użycia narzędzi. Zawiasy posiadają wbudowane spowalniacze oraz mają regulację w 3 płaszczyznach. Zamek baskwilowy z kluczem łamanym uniemożliwiający otwarcie drzwi przy zablokowaniu na środku oraz w wieńcu górnym i dolnym szafy. Uchwyty krawędziowe w kolorze czarnym o rozstawie otworów 96mm. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki Ø 50 w kolorze czarnym o wysokości 27 mm zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm za pomocą klucza imbusowego.