
Stół konferencyjny poz. 13



Stół o wymiarach 1400x800x750h (mm). Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 36 mm wykończonej obrzeżem ABS lub PCV gr. 2mm oklejane klejem poliuretanowym PUR. Stelaż wykonany z dwóch podzespołów połączonych belką całość malowana proszkowo. Nogi kolumnowe o przekroju prostokątnym 60x30x2,5 mm w kształcie obróconej litery C połączone ze sobą belką poprzeczną o przekroju 50x30x2 mm nasuniętą na zaczepy dospawane do poprzeczki o przekroju 45x25x2 mm i skręcone 4 śrubami M8 zapewniając sztywność konstrukcji. Stelaż ma być chowany pod blatem stołu, niewystający poza jego obrys. Biurko posiada regulację wysokości w zakresie 0-15 mm. Zamocowanie stopek regulacyjnych powinno być wewnątrz nóg i nie może być widoczne z zewnątrz. Stelaż malowany proszkowo. Montaż stelaża do blatu odbywa się za pośrednictwem wpustek znalowych (osadzonych na stałe w blacie) i śrub umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji. Produkt posiada atest higieniczności.