
Komoda z szafką i półkami poz. 17



Komoda na cokole płytowym o wymiarach całkowitych: szerokość 1466x450x1400h (mm). Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18mm o klasie higieniczności E1. Do oklejania wąskich krawędzi ma być użyte obrzeże ABS lub PCV oklejane klejem poliuretanowym PUR w wyniku czego spoina klejowa jest cieńsza i wodoodporna, ma wyższą odporność chemiczną oraz jest bardziej odporna na zróżnicowane warunki wilgotności oraz temperatury powierza w pomieszczeniu. Wieniec górny, dolny, korpus oraz fronty oklejone w całości obrzeżem 2mm. Przednie krawędzie półek oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wysunięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Regulacja wysokości półek ma być 3-stopniowa skokowa +/- 32mm. Moduł regału otwartego z dodatkowym wewnętrznym korpusem. Moduł z drzwiami skrzydłowymi wewnątrz z przegrodą pionową. Dwa fronty skrzydłowe w tym jeden bez uchwytu i z lamelami o grubości 18mm otwierany w systemie push-to-open. Zawiasy puszkowe w ilości min. 2 szt. na skrzydło o kącie rozwarcia 110 stopni, wszystkie elementy zawiasu stalowe, nie dopuszcza się żadnych elementów plastikowych (za wyjątkiem kołków rozporowych). Montaż zawiasu z prowadnik na „klip” bez użycia narzędzi. Zawiasy posiadają wbudowane spowalniacze oraz mają regulację w 3 płaszczyznach. Uchwyt krawędziowy w kolorze czarnym o rozstawie otworów 96mm. Cokół wykonany z płyty, cofnięty względem frontów oraz wyposażony w regulatory wysokości w zakresie 0-15mm z gwintem metalowym. Produkt posiada atest higieniczności.