
Biurko z pomocnikiem poz. 12



Biurko płytowe o wymiarach całkowitych: szerokość 2000(500)x2000(900)x750(600)h (mm); Biurko wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Do oklejania wąskich krawędzi ma być użyte obrzeże ABS lub PCV oklejane klejem poliuretanowym PUR w wyniku czego spoina klejowa jest cieńsza i wodoodporna, ma wyższą odporność chemiczną oraz jest bardziej odporna na zróżnicowane warunki wilgotności oraz temperatury powierza w pomieszczeniu. Blat wykonany z płyty grubości 36mm, pozostałe elementy z płyty grubości 18mm. Blat biurka oraz pozostałe elementy oklejone obrzeżem 2mm. Blat biurka oparty z jednej strony na nodze płytowej, która jest wykonana z płyty i posiada konstrukcję skrzyniową. Częścią składową nogi jest biegnąca w wzdłuż przedniej części biurka blenda wykonana z płyty o grubość 36mm z pięcioma wąskimi lamelami o grubości 18mm. Po drugiej stronie podporę blatu stanowi pomocnik składający się z cokołu w kontrastującym ciemnym kolorze, dwóch szafek oraz czterech szuflad z prowadnicami z dociągiem połączonymi wspólnym wieńcem górnym i dolnym. Dwa fronty skrzydłowe bez uchwytów w tym jeden z lamelami o grubości 18mm otwierany w systemie push-to-open. Zawiasy puszkowe w ilości min. 2 szt. na skrzydło o kącie rozwarcia 110 stopni, wszystkie elementy zawiasu stalowe, nie dopuszcza się żadnych elementów plastikowych (za wyjątkiem kołków rozporowych). Montaż zawiasu z prowadnik na „klip” bez użycia narzędzi. Połączenie blatu z nogą oraz pomocnikiem poprzez płytowe adaptery w kontrastującym ciemnym kolorze. Wszystkie połączenia powinny być wykonane na złącza mimośrodowe. Uchwyty krawędziowe w kolorze czarnym o rozstawie otworów 96mm. Regulatory wysokości w zakresie 0-15mm z gwintem metalowym. Produkt posiada atest higieniczności.