Załącznik nr 8 do SWZ

**Wymagania techniczno-jakościowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Wymagania Zamawiającego** | **\*Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych / propozycje Wykonawcy** |
| **CZĘŚĆ I - Traktorek Ciągnik Ogrodowy Kosiarka** | | | |
| 1 | Rok produkcji | Fabrycznie nowa |  |
| 2 | Masa całkowita ciągnika bez obciążników | Min. 260kg |  |
| 3 | Moc Silnika | Min 16 KM |  |
| 4 | Pojemność silnika | Min 630 dm3 |  |
| 5 | Typ Silnika | Czterosuwowy 2 cylindrowy |  |
| 6 | Tryb pracy | Zbieranie do kosza, wyrzut tylny (opcja), mulczowanie (opcja) |  |
| 7 | Wysokość koszenia | 30-100 mm |  |
| 8 | Pojemność Kosza | Min 250l |  |
| 9 | Szerokość robocza cięcia | Min 95 cm |  |
| 10 | Rodzaj Silnika | Spalinowy Górnozaworowy |  |
| 11 | Gwarancja | Min 24 miesiące |  |
| **CZĘŚĆ II - Zamiatarka Ciągnikowa** | | | |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Wymagania Zamawiającego** | **Propozycje Wykonawcy** |
| 1 | Rok produkcji | Fabrycznie nowa |  |
| 2 | Szerokość robocza | Min.2000mm |  |
| 3 | Mocowanie | Z tyłu i z przodu ciągnika kat I i II |  |
| 4 | Napęd Szczotki | Hydrauliczny |  |
| 5 | Sterowanie | Hydrauliczne sterowane |  |
| 6 | Szczotka Boczna | Zamiatarka wyposażona w szczotkę boczną |  |
| 7 | Koła | z możliwością regulacji |  |
| 7 | Kosz na śmieci | Hydraulicznie podnoszony |  |
| 8 | System zraszania | Zamiatarka wyposażona w system zraszania |  |
| 9 | Gwarancja | Min 24 miesiące |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ III - Używana Koparka** | | | |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Wymagania Zamawiającego** | **Propozycje Wykonawcy** |
| 1 | Rok produkcji | Min 2016 |  |
| 2 | Moc Silnika | Min 28 kW |  |
| 3 | Przebieg | Max 3500 MTG |  |
| 4 | Waga | Od 4,5 tony do 6,5 tony |  |
| 5 | Gąsienice | Gumowe |  |
| 6 | Instalacja | Hydrauliczne szybkozłącze mechaniczne zmiany łyżek, dwukierunkowa  Instalacja hydrauliczna do młota |  |
| 7 | Wyposażenie | Łyżka Kopiąca  Łyżka Skarpowa  Oświetlenie robocze  Oświetlenie ostrzegawcze |  |
| 8 | Długość transportowa | Max 5700 mm |  |
| 9 | Szerokość Transportowa | Max 2000 mm |  |
| 10 | Wysokość Transportowa | Max 2700 mm |  |
| 11 | Prędkość | Dwie prędkości jazdy |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ IV- Zbiornik do przechowywania ON o pojemności 5000 l** | | | |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Wymagania Zamawiającego** | **Propozycje Wykonawcy** |
| 1 | Rok produkcji | Fabrycznie nowy |  |
| 2 | Pojemność | 5000 L |  |
| 3 | Tankowanie | Jedno lub dwuetapowe uwierzytelnianie tankowania |  |
| 4 | Sterowanie | Dopiero po autoryzacji |  |
| 5 | Baza | Baza użytkowników przechowywana w pamięci urządzenia |  |
| 6 | Wyposażenie | Terminal kontroli tankowań |  |
| 7 | Wyposażenie | Czujnik maksymalnego poziomu, czujnik przecieku, czujnik odłożenia pistoletu, sonda badająca poziom oraz temperaturę |  |
| 8 | Wyposażenie | Zwijadło automatyczne, waż min 6 metrów |  |
| 9 | Wyposażenie | Zdalne zarządzanie, oprogramowanie, generowanie raportów, rejestracja ilości paliwa dostarczonego do każdego pojazdu/użytkownika  Identyfikacja kierowcy, identyfikacja pojazdu, rejestracja ilości wydanego paliwa, rejestracja każdego tankowania, antena gsm, transmisja danych za pomocą karty sim lub wifi, podgląd zbiornika w czasie rzeczywistym, dostęp do systemu zbiornika poprzez stronę internetową |  |
| 10 | Analizy | Analiza średniego spalania Analiza tankowań, analiza dostaw, planowanie |  |
| 11 | Gwarancja | Min 24 miesiące |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ V - Używany samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony** | | | |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Wymagania Zamawiającego** | **Propozycje Wykonawcy** |
| 1 | Rok produkcji | Min 2015 |  |
| 2 | Pojemność skokowa | Min 2000 |  |
| 3 | Paliwo | Diesel |  |
| 4 | Moc | Min 150 Km |  |
| 5 | Liczba cylindrów | cztery |  |
| 6 | Przebieg | Max 250 tyś km |  |
| 7 | Wyposażenie | wspomaganie kierownicy  centralny zamek  klimatyzacja  elektryczne szyby  kiper 3 strony  - elektryczne lusterka |  |
| 8 | Liczba Miejsc | Kabina 3 osobowa |  |
| 9 | Napęd | Na tylne koła z blokadą mostu lub 4x4 |  |
| 10 | Napęd | Podwójne tylne koła |  |
| 11 | Typ Skrzyni biegów | Manualna |  |
| 12 | Typ nadwozia | Wywrotka |  |
| 13 | Wyposażenie | Poduszka powietrzna Kierowcy  Poduszka powietrzna pasażera |  |
| 14 | Szerokość  Długość  Wysokość burty | Min 2000mm  Min 3600mm  Min 500 mm |  |
| 15 | Stan | Bezwypadkowe |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ VI - Przyczepa ciągnikowa** | | | |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Wymagania Zamawiającego** | **Propozycje Wykonawcy** |
| 1 | Rok produkcji | Fabrycznie nowa |  |
| 2 | Typ Homologacji | UE |  |
| 3 | Max prędkość transportowa | 40 km/h |  |
| 4 | DMC | Min 10000 |  |
| 5 | Ładowność | Min 8t |  |
| 6 | Masa Własna | 2200- 3500 |  |
| 7 | Hamulce | Pneumatyczne dwuprzewodowe ALB |  |
| 8 | Kąt wywrotu tył/bok | 40/40 |  |
| 9 | Pojemność Skrzyni ładunkowej | Min 5,00 m3 |  |
| 10 | Ładowność homologacyjna kg | 8000-9300 kg |  |
| 11 | Wymiary Długość/Szerokość/wysokość | Min 4190/2080/600 |  |
| 12 | Gwarancja | Min 24 miesiące |  |

Wymagania dodatkowe:

1. Dostawa do Zamawiającego w cenie zakupu.
2. W terminie osprzętem należy dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim, książki gwarancyjne oraz komplety dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji.
3. Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi. Szkolenie odbędzie się   
   w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę serwisową, dojazd do maszyny, niezbędne materiały eksploatacyjne.
6. Inne dokumenty wymaganie przy rejestracji.
7. Miejscem dostawy i uruchomienia przedmiotu jest: Zakład Gospodarki Komunalnej   
   w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jana III Sobieskiego 3F, 34-450 Krościenko nad Dunajcem

…………........................................................

*kwalifikowany podpis/podpis zaufany/elektroniczny podpis osobisty*

*Wykonawcy lub osoby upoważnionej*

Uwaga:

\*-Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

\*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ(art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)