**Specyfikacja podłogi sportowej**

|  |  |
| --- | --- |
| Nawierzchnia sportowa bezrozpuszczalnikowa, samopoziomująca się, dwuskładnikowa posadzka poliuretanowa stosowana we wnętrzach obiektów sportowych i widowiskowych. |  |

Podstawowe cechy nawierzchni:

- wspaniała elastyczność i sprężystość,

- matowa powierzchnia eliminująca odblaski,

- bardzo dobre parametry wytrzymałościowe,

- duża stabilność barw,

- tłumienie hałasu,

- izolacyjność cieplna,

- łatwość utrzymania czystości i higieny (brak spoin i porów)

Warstwy:

|  |  |
| --- | --- |
| Obraz zawierający zrzut ekranu, Prostokąt, Grafika, Wielobarwność  Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna. | Warstwa wykończająca |
| Warstwa wierzchnia – 2 mm |
| Klej dwuskładnikowy poliuretanowy |
| Podstawowa mata z granulatu gumowego 4-14 mm |
| Klej dwuskładnikowy poliuretanowy |
| Podkład poliuretanowy |
| Beton |