**Załącznik nr 2**

**Drzwi stalowe – 2 sztuki**

Drzwi stalowe płaszczowe J3000 ECOWiśniowski

-zewnętrzne,

-ościeżnica narożna

-szerokość 1000mm

-wysokość 2200mm

-szerokość przejścia 890mm

-wysokość przejścia 2150mm

-kolor skrzydeł RAL 8017 STR malowane proszkowo

-wypełnienie standardowe

-grubość blachy skrzydła 0,5mm

-ościeżnica z uszczelką

-kierunek otwierania LEWE, PRAWE

-zamek Typowy podłużny klamka/klamka na wkładkę,

-bolec przeciwwyważeniowy,

-szerokość zewnętrzna ościeżnicy 1075mm

-wysokość zewnętrzna ościeżnicy 2241