**Załącznik nr 12a do SWZ**

**Szczegółowy opis**

**wyposażenie placu zabaw**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** | **Wartość** |
| 1. | Zestaw urządzeń na plac zabaw | Mini kompleks składający się z piaskownicy  z 3 panelami manipulacyjnymi, wieży z podwójną zjeżdżalnią, prostymi do pokonania wejściami, niskich podestów, licznych manipulacji i okienka w postaci bulaju wykonanego z poliwęglanu Antypoślizgowe, niskie podesty, łatwe do pokonania wejścia i małe zjeżdżalnie. Trwała konstrukcji z rur ze stali nierdzewnej.  - konstrukcja: słupy nośne z nierdzewnej rury o przekroju 76,1 mm; - kotwienie: bezpośrednio w gruncie; - podesty: z antypoślizgowego HPL (12 mm), szerokie - umożliwiające maluchom swobodne przemieszczanie; - dachy i zabezpieczenia: panele z elastycznego polietylenu wysokociśnieniowego HDPE (15 mm); - zjeżdżalnie: ślizgi ze stali nierdzewnej, burty z HDPE; - elementy stalowe: okucia i łączniki ze stali nierdzewnej; - ilość użytkowników: 22 - wym. całkowite: 378 x 425 x 254 cm - pole strefy bezpieczeństwa: 38 m2 - wys. swobodnego upadku: 100 cm - od 1 do 6 lat | 1 zestaw |  |
| 2. | Huśtawka podwójna | Huśtawka podwójna o wym. całkowite 365 x 148 x 226 cm. Konstrukcja ze stali nierdzewnej.  - wys. swobodnego upadku 130 cm  - pow. strefy bezpieczeństwa 21,1m2  2 siedziska kubełkowe  wym. całkowite 43 x 31 x 168 cm  maks. obciążenie 140 kg | 1 szt. |  |
| 3. | Bezpieczna nawierzchnia | Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR. Produkt zgodny z PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 z podbudową i montażem. | 170 m2 |  |
| RAZEM: | | | |  |