

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dwa niezależne klipsy montażowe umożliwiające stabilne mocowanie do pasa (standardowego lub taktycznego).

Elementy połączone wytrzymałym sznurkiem umożliwiającym dopasowanie do anatomicznych ruchów użytkownika.

Kabura dedykowana do skrytego przenoszenia pistoletu Glock 17 w pozycji AIWB (Appendix Inside the Waistband – z przodu ciała).

Kabura kompatybilna z pistoletem Glock 17.

Kabura wykonana z termoplastycznego tworzywa Kydex/Holstex o grubości 2 mm.

 Konstrukcja i materiał:

Konstrukcja typu „sidecar” – kabura zintegrowana z ładownicą na magazynek z boczną regulacją docisku magazynka.

Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, zmiany temperatur i czynniki chemiczne.

Możliwość wykonania wersji z uwzględnieniem kolimatora.

Produkcja z wykorzystaniem materiałów klasy premium (Kydex/Holstex importowany z USA).

 Sporządził: asp. Rafał Bil