**Serwer bazodanowy wraz z licencją serwerową:   
przeznaczenie bazy danych oprogramowania w KM PSP Konin**

• Typ sprzętu: Serwer w obudowie typu RACKa

• Procesor: min. 4 rdzeniowy; taktowanie min. 3.80 GHz, pamięć cache: min. 8 MB

• Pamięć RAM: min. 16 GB

• Karta graficzna: zintegrowana

• Zamontowane dyski: min. 2 dyski typu SSD

• Powierzchnia dyskowa: min. 480 GB na dysk

• Kontroler Raid: wbudowany (sprzętowy)

• Wbudowane napędy optyczne: Tak

• Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps

• Złącza-panel przedni: USB 2.0 - 1 szt. micro USB 2.0 -1 szt.

• Złącza - panel tylny: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

RJ-45 (LAN) - 2 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

Port COM - 1 szt.

• Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e x8 - 1 szt.

PCI-e x4 - 1 szt.

• Kieszeń zewnętrzna 3,5" (Hot Swap): min. 2 szt.

• Obudowa typu Rack (1U): Tak (wymagana)

• Gwarancja: min. 36 miesięcy (gwarancja producenta)

• Zestaw montażowy do szafy RACK: wymagany wraz z Serwerem

**Licencja serwerowa**:

• System operacyjny: Microsoft Windows Server 2019 Standard (wymaga instalacji)

• Architektura: 64-bitowa

• Licencja: OEM

• Liczba stanowisk: 1

• Wersja językowa: Polska

• Nośnik: DVD