Zał. nr 2

**Przedmiot zamówienia – wyszczególnienie technologii**

**Część I – ul. Jodłowa**

Zadanie będzie polegało na:

- Zdjęcie warstwy gruzu o grubości do 20 cm – **5.800,00 m2**

**-** Wykonanie koryta gł. 25 cm dla podbudowy z gruzu betonowego – **4.300 m2**

- Wykonanie koryta gł. 10 cm dla podbudowy z gruzu betonowego **– 1.500 m2**

- Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm – **4.300,00 m2**

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - **4.300 m2**

**-** Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego gł. 10 cm stabilizowanego mechanicznie **– 1.500 m2**

- Ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej z betonu - **1.500 mb**

- Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku dla płyt ażurowych 10 cm – **4.300 m2**

- Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych na podsypce piaskowej – **4.300 m2**

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej – **1.500 m2**

- Wstawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z betonu – **1.500 mb**

- Wywóz gruntu z korytowania na odległość do 8 km

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równym

- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych – **50 szt.**

**-** Wymiana pokryw nastudziennych kan. sanitarnej na pokrywy z herbem Grudziądza **20 szt**.

- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych – **40** **szt.**

- Rury osłonowe na kablach – **710 mb**

Należy również uzgodnić wszystkie prace z gestorami sieci i wykonać projekt i dokumentację powykonawczą.