**Załącznik nr 1**

**Drzwi stalowe – 1 sztuka**

Drzwi stalowe płaszczowe J3000 ECOWiśniowski

-zewnętrzne,

-ościeżnica narożna

-szerokość 1020mm

-wysokość 2230mm

-szerokość przejścia 910mm

-wysokość przejścia 2180mm

-kolor skrzydeł RAL 8017 STR malowane proszkowo

-wypełnienie standardowe

-grubość blachy skrzydła 0,5mm

- ościeżnica z uszczelką

-kierunek otwierania LEWE

-zamek Typowy podłużny klamka/klamka na wkładkę,

-bolec przeciwwyważeniowy,

-szerokość zewnętrzna ościeżnicy 1095mm

-wysokość zewnętrzna ościeżnicy 2271mm