**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

dot. postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, nr 20/ZP/2025

**Pakiet nr 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametru lub elementu** | **Minimalne wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SKANER – wariant I - 1SZT.** |
| Producent …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)Fabrycznie nowy, nieużywany. |
| 1 | Typ | A4, Płaski | *Tak/Nie\** |
| 2 | Źródło światła | Lampa LED RGB | *Tak/Nie\** |
| 3 | Rozdzielczość skanowania | Min. 1200 DPI x 1200 DPI | …………….Należy podać |
| 4 | Rozdzielczość optyczna | Min. 600 DPI x 600 DPI | …………….Należy podać |
| 5 | Głębia kolorów skanowania | Wejście: min. 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny, | ………kolor/…….monochrom.Należy podać |
| Wyjście: min. 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny | ………kolor/…….monochrom.Należy podać |
| 6 | Automatyczny podajnik dokumentów | Min. 50 strony | …………….Należy podać |
| 7 | Gramatura papieru na ADF | 50 - 120 g/m² | *Tak/Nie\** |
| 8 | Skanowanie dwustronne (dupleks) | Tak | *Tak/Nie\** |
| 9 | Interfejs | Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, | *Tak/Nie\** |
| Wi-Fi Direct, | *Tak/Nie\** |
| USB 3.2 Gen 1 | *Tak/Nie\** |
| 10 | Prędkość skanowania | Monochromatyczny min. 25 Str./min., Rozdzielczość: 200 / 300 dpi | *Tak/Nie\** |
| Kolor: min. 25 Str./min., Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, | *Tak/Nie\** |
| Monochromatyczny min. 10 obrazów/min., Rozdzielczość: 200 / 300 dpi | *Tak/Nie\** |
| 11 | Funkcje skanowania | Spadek gęstości kolorów RGB, Zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru,  | *Tak/Nie\** |
| Usuwanie otworów po dziurkaczu, | *Tak/Nie\** |
| Pomijanie pustych stron, | *Tak/Nie\** |
| Rozszerzona edycja obrazu, | *Tak/Nie\** |
| Automatyczna korekta położenia ukośnego | *Tak/Nie\** |
| Poprawa koloru RGB | *Tak/Nie\** |
| Automatyczny obrót obrazu | *Tak/Nie\** |
| Poprawa tekstu | *Tak/Nie\** |
| Wygładzenie krawędzi | *Tak/Nie\** |
| Derasteryzacja | *Tak/Nie\** |
| Rozpoznawanie kodu kreskowego | *Tak/Nie\** |
| Obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B, | *Tak/Nie\** |
| Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR | *Tak/Nie\** |
| 12 | Formaty edycji | JPEG, TIFF,  | *Tak/Nie\** |
| Skanowanie do multi-TIFF, PDF, | *Tak/Nie\** |
| Skanowanie do PDF / partia, | *Tak/Nie\** |
| Skanowanie do szukanego PDF | *Tak/Nie\** |
| 13 | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące | …………….Należy podać |

*\* niepotrzebne skreślić albo wykasować*

Wykonawca w kolumnie 4 określa dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametru lub elementu** | **Minimalne wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SKANER – wariant II - 1SZT.** |
| Producent …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)Fabrycznie nowy, nieużywany. |
| 1 | Typ | Inteligentny skaner do książek | *Tak/Nie\** |
| 2 | Skanowane materiały | Dokumenty, książki, gazety, faktury, dyplomy, certyfikaty, formularze, wizytówki itp. | *Tak/Nie\** |
| 3 | Czujnik | CMOS | *Tak/Nie\** |
| 4 | Ilość pikseli | Min. 25 milionów | …………….Należy podać |
| 5 | Rozdzielczość | Min. 58241 x 4368 | …………….Należy podać |
| 6 | DPI (domyślnie) | Min. 330 | …………….Należy podać |
| 7 | Obszar skanowania | ≤A3, 420 x 297 mm | *Tak/Nie\** |
| 89 | Maks. grubość dokumentów | 420 x 297 mm: do 35 mm271 x 195 mm: do 50 mm | *Tak/Nie\** |
| 10 | Szybkość skanowania | Pojedyncze strony około 1.5s/stronaKsiążki około 1.5s/dwie strony | *Tak/Nie\** |
| 11 | Typ pliku skanów | JPG | *Tak/Nie\** |
| 12 | Głębia koloru | Min. 24 bity | …………….Należy podać |
| 13 | Typy plików wynikowych | JPG, PDF, searchable PDF, Word, Excel, TIFF | *Tak/Nie\** |
| 14 | Typ pliku video | MJPG | *Tak/Nie\** |
| 15 | Podgląd | HDMI - Prezenter: 1920 x 1080@20Fps; PC - Skaner: 1536 x 1152@20Fps | *Tak/Nie\** |
| 16 | USB | USB 2.0 HighSpeed | *Tak/Nie\** |
| 17 | Rodzaje oświetlenia skanu | Górne i/albo boczne oświetlenie LED | …………….Należy podać |
| 18 | Wbudowane górne światło LED | Tak | *Tak/Nie\** |
| 19 | Dołączane boczne światło LED | Tak | *Tak/Nie\** |
| 20 | Ustawianie ostrości | Stała ogniskowa | *Tak/Nie\** |
| 21 | Wyzwalanie skanu | Programowo, przyciskiem ręcznym lub nożnym | *Tak/Nie\** |
| 22 | Procesor | dwurdzeniowy 32 bitowy RISC CPU | *Tak/Nie\** |
| 23 | Laser korygujący | trójwiązkowy czerwony laser | *Tak/Nie\** |
| 24 | DDR | Min. 1 Gb | …………….Należy podać |
| 25 | Bufor skanów | Hi-Speed DDR | *Tak/Nie\** |
| 26 | Ekran LCD | Min. 2.4", 4:3, 320x240 | …………….Należy podać |
| 27 | Mikrofon | Tak | *Tak/Nie\** |
| 28 | Brzęczyk | Tak | *Tak/Nie\** |
| 29 | Przycisk ręczny | Tak | *Tak/Nie\** |
| 30 | Przycisk nożny | Tak | *Tak/Nie\** |
| 31 | Mata do skanowania | Tak | *Tak/Nie\** |
| 32 | OCR | Tak | *Tak/Nie\** |
| 33 | Ilość słowników OCR | Min. 180 | …………….Należy podać |
| 34 | Funkcje oprogramowania | Automatyczne skanowanie | *Tak/Nie\** |
| Czyszczenie tła | *Tak/Nie\** |
| Manualne ustawianie obszaru skanowania | *Tak/Nie\** |
| Redukcja zakrzywień | *Tak/Nie\** |
| Automatyczne stronicowanie | *Tak/Nie\** |
| Automatyczne przycinanie stron | *Tak/Nie\** |
| Usuwanie palców | *Tak/Nie\** |
| Zdjęcia ekranu | *Tak/Nie\** |
| Nagrywanie ekranu | *Tak/Nie\** |
| 35 | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące | …………….Należy podać |

*\* niepotrzebne skreślić albo wykasować*

Wykonawca w kolumnie 4 określa dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu

**Pozostałe informacje:**

1. **Termin dostawy:** 21 dni od dnia podpisania umowy
2. **Miejsce dostawy:** Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, Dział Informatyki

**Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym**

**lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.**