ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA DWUKIERUNKOWA - WYMAGANIA

- Masa 450 – 500kg

- Silnik wysokoprężny

- Rozruch mechaniczny

- Moc znamionowa 6,4 kW

- Moc robocza 4,9 kW