|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiar robót** | | | | | | | |
| Remont pomieszczenia archiwum | | | | | | | |
| Nr poz. | Podstawa | | Opis robót | | Jm | | Ilość |
| lp | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  |  | | **Remont pomieszczenia serwerownia KP Krajenka** | |  | |  |
| 1 | KNR-W 4-01 1216/01 | | Zabezpieczenie podłóg folią | | m2 | | 15 |
| 2 | KNR 4-01 1204/08 | | Przygotowanie powierzchni z szpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | | m2 | | 38,33 |
| 3 | KNR 2-02u2 1134/02 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | | m2 | | 38,33 |
| 4 | KNR 2-02 2009/04 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów i ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | | m2 | | 38,33 |
| 5 | KNR 4-01 1204/01 | | Malowanie gruntujące plus dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | | m2 | | 8,12 |
| 6 | KNR 4-01 1204/02 | | Malowanie gruntujące plus dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | | m2 | | 30,21 |
| 7 | KNR 4-01 1209/10 | | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 | | m2 | | 3,5 |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | | Montaż klimatyzatora (z wierceniem otworu w ścianie wycięcie izolacji styropianowej zewnętrznej + uzupełnienie elewacji) | | kpl | | 1 |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | | Instalacja elektryczna doprowadzenie instalacji do klimatyzatora/wykucie bruzd ułożenie przewodu przewodu , montaż gniazda, wykonanie pomiaru. | | kpl | | 1 |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | | Demontaż drzwi | | szt | | 1 |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | | Zakup i montaż nowych drzwi wraz z obróbką | | szt | | 1 |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | | Wyposażenie pomieszczenia w tablicę magnetyczną | | kpl | | 1 |
|  |  | | **Remont pomieszczenia Archiwum w KP Krajenka** | |  | |  |
| 13 | KNR-W 4-01 1216/01 | | Zabezpieczenie podłóg folią | | m2 | | 22 |
| 14 | KNR 4-01 1202/08 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 | | m2 | | 51,59 |
| 15 | KNR 2-02u2 1134/02 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | | m2 | | 51,59 |
| 16 | KNR 2-02 2009/04 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów i ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | | m2 | | 51,59 |
| 17 | KNR 4-01 1204/01 | | Malowanie gruntujące plus malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | | m2 | | 12,9 |
| 18 | KNR 4-01 1204/02 | | Malowanie gruntujące plus malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | | m2 | | 38,69 |
| 19 | Kalkulacja indywidualna | | Demontaż drzwi | | szt | | 1 |
| 20 | Kalkulacja indywidualna | | Zakup i montaż nowych drzwi wraz z obróbką | | szt | | 1 |
|  |  | | **Remont pomieszczenia gospodarcze KP Krajenka** | |  | |  |
| 21 | KNR-W 4-01 1216/01 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni | | m2 | | 27,49 |
| 22 | KNR 4-01 1204/08 | | Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni pionowych | | m2 | | 27,49 |
| 23 | KNR 2-02u2 1134/02 | | Wyburzenie ściany działowej | | m2 | | 3,75 |
| 24 | KNR 2-02 2009/04 | | Demontaż drzwi | | szt | | 1 |
| 25 | KNR 4-01 1204/01 | | Zabudowa otworu po drzwiach wraz z obustronnym wykończeniem | | m2 | | 3,6 |
| 26 | KNR 4-01 1204/02 | | Przesunięcie na ścianie bojlera wraz z instalacją | | szt | | 1 |
| 27 | KNR 4-01 1209/10 | | Podwieszenie sufitu typu Armstrong | | m2 | | 4,29 |
| 28 | KNR 4 -01 | | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, 3 gniazda, 2 lampy, jeden włącznik | | kpl | | 1 |
| 29 | KNR 4 -01 | | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku gipsu szpachlowego wykonanego ręcznie gr 3mm | | m2 | | 27,49 |
| 30 | Kalkulacja indywidualna | Przygotowanie ścian pod płytki ceramiczne – częściowe skucie tynku + uzupełnienie | | m2 | | 2 | |
| 31 | KNR 4-01 | Licowanie ścian płytkami na klej | | m2 | | 2,88 | |
| 32 | KNR 4-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cienkowarstwowej gr 20mm pod posadzki | | m2 | | 4,56 | |
| 33 | KNR 2-02 | Cokolik z płytek | | m2 | | 9,4 | |
| 34 | KNR 4-01 | Demontaż istniejącej instalacji wodno - kanalizacyjnej | | kpl | | 1 | |
| 35 | KNR 4-01 | Wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej i co : podejście + montaż grzejnika, zlewozmywaka wraz z baterią | | kpl | | 1 | |
| 36 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie i montaż mebli kuchennych powierzchnia zabudowy około 2 m | | kpl | | 1 | |
| 37 | Kalkulacja indywidualna | Roboty awaryjne – wymiana odcinaka rury wodociągowej | | kpl | | 1 | |
| 38 | Kalkulacja indywidualna | wyposażenie pomieszczenia stół + 4 krzesła lodówka podblatowa | | kpl | | 1 | |
| 39 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja demontowanych elementów oraz gruzu i innych odpadów powstałych podczas remontu | | kpl | | 1 | |
| 40 | Kalkulacja  indywidualna | Wykonanie podłogi z płytek ceramicznych 60x60cm | | m2 | | 4,6 | |
| 41 | Kalkulacja  indywidualna | Zakup foteli biurowych | | szt | | 16 | |
| 42 | Kalkulacja  indywidualna | Krzesła łączone (poczekalnia) - ławka 3 sztuki | | szt | | 2 | |