|  |
| --- |
| **Przedmiar robót** |
| Remont pomieszczenia archiwum |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| lp | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  | **Remont pomieszczenia serwerownia KP Krajenka** |  |  |
| 1 | KNR-W 4-01 1216/01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 15 |
| 2 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z szpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 38,33 |
| 3 | KNR 2-02u2 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 38,33 |
| 4 | KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów i ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 38,33 |
| 5 | KNR 4-01 1204/01 | Malowanie gruntujące plus dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 8,12 |
| 6 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie gruntujące plus dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 30,21 |
| 7 | KNR 4-01 1209/10 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 | m2 | 3,5 |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Montaż klimatyzatora (z wierceniem otworu w ścianie wycięcie izolacji styropianowej zewnętrznej + uzupełnienie elewacji) | kpl | 1 |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | Instalacja elektryczna doprowadzenie instalacji do klimatyzatora/wykucie bruzd ułożenie przewodu przewodu , montaż gniazda, wykonanie pomiaru. | kpl | 1 |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż drzwi | szt | 1 |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | Zakup i montaż nowych drzwi wraz z obróbką | szt | 1 |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | Wyposażenie pomieszczenia w tablicę magnetyczną | kpl | 1 |
|  |  | **Remont pomieszczenia Archiwum w KP Krajenka** |  |  |
| 13 | KNR-W 4-01 1216/01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 22 |
| 14 | KNR 4-01 1202/08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 | m2 | 51,59 |
| 15 | KNR 2-02u2 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 51,59 |
| 16 | KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów i ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 51,59 |
| 17 | KNR 4-01 1204/01 | Malowanie gruntujące plus malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 12,9 |
| 18 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie gruntujące plus malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 38,69 |
| 19 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż drzwi | szt | 1 |
| 20 | Kalkulacja indywidualna | Zakup i montaż nowych drzwi wraz z obróbką | szt | 1 |
|  |  | **Remont pomieszczenia gospodarcze KP Krajenka** |  |  |
| 21 | KNR-W 4-01 1216/01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni | m2 | 27,49 |
| 22 | KNR 4-01 1204/08 | Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni pionowych | m2 | 27,49 |
| 23 | KNR 2-02u2 1134/02 | Wyburzenie ściany działowej | m2 | 3,75 |
| 24 | KNR 2-02 2009/04 | Demontaż drzwi | szt | 1 |
| 25 | KNR 4-01 1204/01 | Zabudowa otworu po drzwiach wraz z obustronnym wykończeniem | m2 | 3,6 |
| 26 | KNR 4-01 1204/02 | Przesunięcie na ścianie bojlera wraz z instalacją | szt | 1 |
| 27 | KNR 4-01 1209/10 | Podwieszenie sufitu typu Armstrong | m2 | 4,29 |
| 28 | KNR 4 -01 | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, 3 gniazda, 2 lampy, jeden włącznik | kpl | 1 |
| 29 | KNR 4 -01 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku gipsu szpachlowego wykonanego ręcznie gr 3mm | m2 | 27,49 |
| 30 | Kalkulacja indywidualna | Przygotowanie ścian pod płytki ceramiczne – częściowe skucie tynku + uzupełnienie | m2 | 2 |
| 31 | KNR 4-01 | Licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 2,88 |
| 32 | KNR 4-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cienkowarstwowej gr 20mm pod posadzki | m2 | 4,56 |
| 33 | KNR 2-02 | Cokolik z płytek | m2 | 9,4 |
| 34 | KNR 4-01 | Demontaż istniejącej instalacji wodno - kanalizacyjnej | kpl | 1 |
| 35 | KNR 4-01 | Wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej i co : podejście + montaż grzejnika, zlewozmywaka wraz z baterią | kpl | 1 |
| 36 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie i montaż mebli kuchennych powierzchnia zabudowy około 2 m | kpl | 1 |
| 37 | Kalkulacja indywidualna | Roboty awaryjne – wymiana odcinaka rury wodociągowej | kpl | 1 |
| 38 | Kalkulacja indywidualna | wyposażenie pomieszczenia stół + 4 krzesła lodówka podblatowa | kpl | 1 |
| 39 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja demontowanych elementów oraz gruzu i innych odpadów powstałych podczas remontu | kpl | 1 |
| 40 | Kalkulacjaindywidualna | Wykonanie podłogi z płytek ceramicznych 60x60cm | m2 | 4,6 |
| 41 | Kalkulacjaindywidualna | Zakup foteli biurowych | szt | 16 |
| 42 | Kalkulacjaindywidualna | Krzesła łączone (poczekalnia) - ławka 3 sztuki | szt | 2 |