Przedmiot zamówienia: **OPTYKA ARTROSKOPOWA Z OPRZYRZĄDOWANIEM  
DO ZABIEGÓW STAWU KOLANOWEGO, BARKOWEGO I SKOKOWEGO - kompatybilna z torem wizyjnym ARTREX - kpl. 2**

Producent……………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ……………………………………………………………...

Rok produkcji (fabrycznie nowa z min. 2024r.). ………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametr/Warunek** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Optyka artroskopowa 4K: kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do połącznia z różnymi typami światłowodów. Wymiary: 4,0 mm x 152,5 mm – 2 kpl. | TAK |  |
|  | Płaszcz artroskopowy do optyki o średnicy  4 mm, dwukranikowy, szybko przepływowy, zwężająca się końcówka, wyposażona w dodatkowe otwory – 1 szt. | TAK |  |
|  | Obturator ołówkowy, konikalny z uchwytem do płaszcza artroskopowego do optyki 4 mm autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód: w przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych, końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo. Wymiary: 5,0 mm x 274 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kaseta do sterylizacji dwóch optyk artroskopowych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewniona przez autoryzowanego dystrybutora producenta min.12 miesiące | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu w obsłudze aparatu | TAK |  |
|  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji wyposażenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyposażenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data: 08.01.2025r.

Podpis……………………..