**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Nazwa zadania:** Dostawa kruszywa z usługą równiarki i walca w ramach bieżącego utrzymania dróg w Gminie Łęczyca w 2025 r.

**I. Zakres rzeczowy zamówienia**

1. Zamówienie obejmuje zakres prac:
2. Profilowanie (równanie) za pomocą równiarki samojezdnej nawierzchni dróg nieutwardzonych – przyjmuje się pracę równiarki na 1 km drogi o szerokości 3,5 m
3. Uzupełnienie kruszywem naturalnym ubytków w nawierzchni dróg nieutwardzonych – zakup i dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 na długości ok. 25 km. Pracę równiarki należy zsynchronizować z dostawą kruszywa w celu rozplanowania i profilowania. Praca walca – przyjmuje się pracę walca na 1 km drogi o szerokości 3,5 m.
4. Zamówienie obejmuje:

- zakup, dostawę, wyładowanie i rozplantowanie kruszywa łamanego pochodzenia magmowego o frakcji 0/31.5: 1000 ton

- prace równiarki i walca na drogach o długości ok. 25 km (wg. załącznika nr. 2 do SWZ)

1. Cena wskazana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności muszą uwzględniać:
2. wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SWZ i jej załącznikami;
3. organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i terenu wykonywania prac wraz
4. z doprowadzeniem potrzebnych mediów (energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż.);
5. koszty ochrony zaplecza i terenu wykonywanych prac;
6. koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ciepła;
7. uzyskania zgody na ewentualne zajęcia ulic, chodników, zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania prac;
8. wszelkie naprawy związane z wykonywanymi pracami.
9. Przy wykonywaniu obmiaru prac do rozliczenia uwzględniane będą km bieżące wykonanej usługi oraz cena jednostkowa brutto jednej tony wbudowanego materiału. \
10. Kolejność wykonania zamówienia dot. poszczególnych odcinków dróg ujętych w zał. 2 SWZ, Wykonawca przyjmuje wg oceny stanu technicznego poszczególnych odcinków, zaczynając od tych w najgorszym stanie, chyba że Zamawiający wskaże inaczej.
11. Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie którego usługi dotyczą oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt. Wizja lokalna nie jest obligatoryjna.

**II. Warunki realizacji zamówienia:**

1. Jakość dostarczonego kruszywa winna być potwierdzona deklaracją właściwości użytkowych lub certyfikatem jakości. Dokument potwierdzający jakość dostarczonego kruszywa, Wykonawca okaże na każde wezwanie Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu raportów wagowych z każdorazowej dostawy kruszyw.
2. Na żądanie Zamawiającego przed przystąpieniem do robót rozplantowania/zrzutu, Wykonawca jest zobowiązany okazać przedstawicielowi Zamawiającego dokument potwierdzający:
3. jakość dostarczonego kruszywa zgodny z normami i certyfikatami;
4. ilość i rodzaj dostarczonego kruszywa;
5. raport wagowy.

W razie nie przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania dostawy do czasu zważenia dostawy
i ustalenia jakości kruszywa.

1. W przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami o dużym tonażu, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi o ograniczonym tonażu. W zależności od charakterystyki i stanu technicznego dróg, Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiającym musi stosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować zniszczenia nawierzchni dróg.
2. Wykonawca jako odpowiedzialny za ilość i jakość dostarczanych kruszyw, prowadzi na swój koszt kontrolę ilościowo - jakościową. Wykonawca gromadzi dowody wydania kruszywa z kopalni lub od innych dostawców oraz dokumenty badań jakościowych, certyfikatów we własnym zakresie.
3. Wszystkie zapisy dotyczące szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia, określone zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy, które stanowią załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

**IV. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności technicznej, tj.:

1. dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej:

1) walcem drogowym – 1 pojazd;

2) równiarką samojezdną – 1 pojazd.

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - był Wykonawcą co najmniej dwóch zamówień polegających na profilowaniu dróg o łącznej długości 25 km oraz potwierdzi, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.
2. **Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy**