**Rir.271.32.2024**

**Załącznik nr 1a do SWZ**

*…………………………………………………….*

*…………………………………………………….*

*nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy*

***Opis techniczny ciągnika rolniczego wraz z osprzętem – Specyfikacja techniczna***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Opis przedmiotu zamówienia**  **(Wymagane parametry techniczne)** | | **OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ** | **OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ**  **(wskazanie szczegółowych danych oferowanego sprzętu)** |
| **CZĘŚĆ I: CIĄGNIK ROLNICZY** | | | | |
| **Nazwa ciągnika rolniczego: marka/typ/model ……………………………………………….** | | | | |
|  | | Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2023 r. (fabrycznie nowy, nieużywany) | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Ciągnik fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2023 r. dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie rejestrowany | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Silnik wysokoprężny o minimalnej mocy nominalnej – minimalnej 145 KM wg. normy ECE R120 lub równoważna | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Sinik minimum 6 cylindrowy o pojemności minimalnej 6780 m3 | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Skrzynia biegów – synchronizowana i rewersem elektro-hydraulicznym, min 24/24, minimum 6 biegów pod obciążeniem wszystkie przełożenia zmieniane elektrohydraulicznie (bez dźwigni mechanicznej) | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Możliwość ustawienia obrotów silnika, przy której zmienia się automatycznie zakres lub bieg | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Rozstaw osi minimum 2800 mm | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 110 L/min | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Chłodzony schowek na butelkę | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Amortyzacja kabiny czterosłupkowa z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Filtr powietrza silnika ze wstępnym podciśnieniowym odsysaniem zanieczyszczeń | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Rewers elektrohydrauliczny z możliwością regulacji czułości rewersu, rewers – dostępny dla lewej i prawej ręki (możliwość obsługiwania rewerseru z dwóch miejsc) | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Siedzenie pasażera | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Pneumatycznie amortyzowana przednia oś z możliwością zablokowania amortyzacji | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Przedni TUZ o udźwigu min. 4000 kg z dodatkową parą wyjść hydraulicznych | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Wycieraczka tylnej szyby | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Oświetlenie robocze na kabinie | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Lampa błyskowa- ostrzegawcza | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Prędkość WOM minimum 540/540 ECO/1000/1000 ECO obr./min. | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Włącznik akumulatora elektryczny w kabinie | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Sterowanie zewnętrzne WOM | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Prędkość maksymalna minimum 40 km/h | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Przekładnia w wersji ECO – obroty silnika przy 40 km/h maksymalnie 1650 obr/min. | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Pneumatyczny układ hamulcowy dwu obwodowy | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Wyjścia hydrauliczne min. 3 pary z tyłu | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Dodatkowe kule kat. 3/2 | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Dolny zaczep rolniczy, zaczep transportowy automatyczny z systemem suwliwym zmiany wysokości zaczepu | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Cięgło górne hakowe kat.3/2 | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | 2 mechaniczne stabilizatory | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Udźwig tylnego podnośnika w pełnym zakresie podnoszenia w odległości 610 mm od haków min. 5100 kg | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Amortyzacja tylnego podnośnika | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Ogumienie:  Opony przód minimum 480/65-R28 z obrotowymi błotnikami przednimi  Opony tył minimum 600/65-R38 | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Masa własna minimum 6500 kg | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Spełnia wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy (homologowany) i normy oraz być bezwarunkowo dopuszczony do ruchu na polskich drogach publicznych | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Gwarancja na ciągnik na okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ciągnika | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Wyposażenie dodatkowe: radio, ważna gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, lampa błyskowa, oświetlenie dodatkowe do pracy w nocy, apteczka | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Dodatkowy osprzęt kompatybilny z ciągnikiem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek. | spełnia / nie spełnia\* |  |
| **CZĘŚĆ II: PŁUG DO ODŚNIEŻANIA** | | | | |
| **Nazwa pługu do odśnieżania: marka/typ/model ……………………………………………….** | | | | |
|  | | Szerokość robocza minimum 330, maksimum 285 cm | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Masa minimum 800 kg | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Oświetlenie drogowe | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Kopiowanie poprzeczne terenu | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Wymagana ilość złączy hydraulicznych 2 (1para) | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Hydrauliczny kąt skrętu do 30 stopni | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Zaczep: przedni Tuz kat. III | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Koła kopiujące | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Gwarancja na pług do odśnieżania minimum 12 miesięcy | spełnia / nie spełnia\* |  |
|  | | Dodatkowy osprzęt kompatybilny z ciągnikiem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek. | spełnia / nie spełnia\* |  |

*……………….………………………………………………….*

*(podpis/podpisy osób uprawnionych)*

\*niepotrzebnie skreślić