**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**KRZESŁO OBROTOWE PRACOWNICZE TAKTIK-MESH-LU TS25 R19T ERGON**

**-2L Producent NOWY STYL Sp. z o.o.**

**Wymiary:**

1. Wysokość siedziska min. 370 mm z możliwością regulowania wysokości

2. Wysokość (długość) oparcia min. 580 mm.

3. Szerokość oparcia min. 440 mm

4. Szerokość siedziska min. 450 mm.

5. Głębokość siedziska min. 400 mm.

**Konstrukcja i mechanizmy:**

- krzesło obrotowe wyposażone w oparcie i siedzisko tapicerowane zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów oraz podłokietniki, kółka samohamowne do powierzchni twardych.

- siedzisko wykonane ze sklejki o grubości min. 9 mm, pokrytej pianką ciętą o gęstości 40 kg/m3 i grubości 55 mm.

- oparcia siatkowe wykonane z tworzywa sztucznego i obciągnięte siatką tapicerską. Oparcie posiadające podpórkę lędźwiową o regulowanej wysokości. Szkielet i charakterystyczna osłona części lędźwiowej oparcia wykonane są z czarnego poliamidu. Rama oparcia wykonana jest z polistyrenu. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego mają być wykonane w kolorze czarnym.

- siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. Siedzisko tapicerowane tkaniną tapicerską o regularnej strukturze, 100% poliester o gramaturze min. 360 g/m2 i odporności na ścieranie min. 150 000 cykli w skali Martindale'a.

- podłokietnik 2D z regulacją góra-dół w wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z nakładkami z polipropylenu.

- podstawa krzesła nylonowa czarna poliamidowa,

- podnośnik wykonany w kolorze czarnym

mechanizm wyposażony w następujące funkcje: mechanizm wyposażony w minimum dwie dźwignie łatwo dostępne i proste w obsłudze, regulacja kąta odchylenia oparcia, blokada w wybranej pozycji, regulowana wysokość krzesła – góra/dół

Kolor siedziska brązowy.

**Krzesło musi posiadać n/w atesty:**

- Atest wytrzymałościowy zgodny z PN-EN1335, PN-EN1022

- Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzający odporność na ścieranie min. 150 000 cykli w skali Martindale’a,

- Atest na trudnopalność

- Atest higieniczny na zastosowaną piankę tapicerską.

**Poglądowe zdjęcie:**

