**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

dotyczy zamówienia: ***„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Zabratówka”****,* nr sprawy: RD.271-1.3.2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD** | | **Wymagane szczegółowe**  **parametry** | **Parametry techniczne oferowanego samochodu**  **i wyposażenia** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** |
| **1** | **Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód** | | | |
| 1.1. | * Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.  z 2021 r., poz. 450 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. * Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 594). * W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyżej 3000 kg, pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002,  ze zmianami). * Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002,  ze zmianami). * Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu. * Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Pojazd musi być oznaczony logo jednostki OSP i informacja o dofinansowaniu. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. * Pojazd jak i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji – nie starszy niż 2024). * Kolor nadwozia: srebrny lub czerwony, powłoka lakiernicza fabryczna. * Wyposażenie dodatkowe będzie transportowane zamiennie z zachowaniem masymalnej masy rzeczywistej. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA**\*** | |
| **2** | | **Pojazd dane techniczne** | | |
| 2.1. | **Nadwozie typu Pick-Up** | | | |
| 2.2. | **Silnik:**   * Silnik o mocy min. 200 KM * Moment obrotowy min 500 Nm * Pojemność min. 1950 cm3 | | Podać oferowane wartości\*\*:   * Silnik o mocy   …..…. KM   * Moment obrotowy   …..…. Nm   * Pojemność   …..…. cm3 | SPEŁNIA/  NIE SPEŁNIA\* |
| 2.3. | * Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg | | Podać oferowaną wartość\*\*:   * Dopuszczalna   masa całkowita …..…. kg | SPEŁNIA/  NIE SPEŁNIA\* |
| 2.4. | **Układ napędowy** pojazdu składa się z:   * Osłona silnika i skrzyni rozdzielczej. * Skrzynia biegów automatyczna. * Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 2.5. | **Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć:**   * Prześwit pod osią przednią i tylną minimum 240 mm * Kąt natarcia minimum 30° * Kąt zejścia (bez haka) minimum 20° * Wymiary pojazdu [mm]: * długość: min. 5200 mm * wysokość całkowita bez obciążenia: min. 1650 mm * rozstaw osi: min. 3000 mm * szerokość min.1800 mm * minimalny promień skrętu nie większy niż 7 m * głębokość brodzenia pojazdu min. 800 mm * Konstrukcja pojazdu o nadwoziu czterodrzwiowym - 5 osobowym * Siedzenia skórzane, wnętrze pojazdu pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 2.6. | **Wyposażenie:**   * Zabudowa przestrzeni ładunkowej * Zabudowa przystosowana do montażu wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia (min. mocowanie na motopompę, gaśnice, pilarkę spalinową, siekierę, łom, skrzynki na wyposażenie do ratownictwa wodnego, taca na radiotelefony i latarki) * Zabudowa typu HARDTOP – w kolorze nadwozia * Klapy z 3 stron , wysokość zabudowy – zgodna z wysokością dachu * Oświetlenie LED wewnątrz zabudowy * Uchwyty do mocowania - minimum 4 w ścianach bocznych * Hak holowniczy fabryczny, homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem  13-pinowym do podłączenia przyczepy. Dodatkowa przejściówka na 7 pin * Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca 750 kg z hamulcem 2000 kg zgodnie ze świadectwem zgodności WE * W kabinie zainstalowany 1 radiotelefon dwusystemowy, rozdzielny, przewoźny z modułem GPS, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji organizacji łączności radiowej, stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia  5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7) wraz z anteną * Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne barwy niebieskiej i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego spełniające wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ * Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju, co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu * Gaśnica 6 kg - 2 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| **3** | **Wyposażenie dodatkowe** | | | |
| 3.1. | Motopompa pożarnicza.- silnik benzynowy dwusuwowy, min moc. 44kW, zapłon elektroniczny typ pompy jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa, świadectwo CNBOP – 1szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.2. | Przenośny system oświetleniowy - system dwumasztowy, akumulatorowy, min. moc 11 000 lumenów (po 5500 lumenów na maszt), kąt rozproszenia światła min. 120 stopni – 1 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.3. | Pilarka spalinowa - moc. min 2 kW, masa max. 5 kg – 1 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.4. | Radiotelefon nasobny - zgodny z wymaganiami PSP do maskowania korespondencji, tryb pracy analogy/cyfrowy,  min. 1000 kanałów – 2 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.5. | Latarka kątowa - Światło min. 150 lumenów – 2 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.6. | Latarka szperacz - Światło min. 220 lumenów – 1 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.7. | Ubrania specjalne - zgodne z opisem KG PSP z dnia 9 kwietnia 2019r., Ubranie dwuczęściowe (kurtka ciężka, spodnie), wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 469, świadectwo CNBOP – 5 kpl. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.8 | Hełm techniczny - hełm lekki przeznaczony do ratownictwa technicznego, wodnego, wysokościowego, max. masa  bez akcesoriów 900 g – 5 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.9 | Buty specjalne gumowe - buty zapewniają wodoodporność, ochronę przed ogniem, uszkodzeniem mechanicznym. Właściwości elektroizolacyjne – klasa 0 (do 1 kV), wyposażone w wkładkę ocieplającą – 5 par | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.10 | Skafander suchy - produkt zapewnia ochronę osobista przed dostępem wody do wewnątrz ubrania, spełnia wymogi określone w normie NF EN 14225-2 : 2005 - 2 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.11 | Kamizelka asekuracyjna - spełnia warunki świadectwa oceny typu WE CW/PPE/205/2013, wyposażenie integralne min. rzutka ratownicza na pasie, centralny dookólny pas umiejscowiony bezkonfliktowo w stosunku do rzutki, przeznaczony do pracy na uwięzi, gwizdek zawieszany, uchwyty do troczenia dodatkowych elementów, kieszenie odpływowe, dedykowany uchwyt do zegarka/stopera wodoodpornego, podwójny pas krokowy tworzący pełna pętlę wzmacniającą wokół kamizelki ze stalowymi klamrami oraz elastycznymi tunelami na nadmiar taśmy – 4 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.12 | Kombinezon do pracy w wodzie - kilkuwarstwowy zabezpiecza całe ciało użytkownika przed zamoczeniem, posiada właściwości wypornościowe – 2 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.13 | Kołowrót ratowniczy - długość liny max. 80 m, średnica liny ratowniczej min. 6 mm – 1szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 3.14 | Kamera termowizyjna - wodoodporność (IP67), odporność na prace w temp. (230 C), odporność mechaniczna  na upadek do 2 m. Pomiary: od –20°C do +500°C – 1 szt. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| **4** | **Inne** | | | |
| 4.1. | Minimum jeden **punkt serwisowy nadwozia** na terenie kraju (podać lokalizację) | | Należy wskazać:  Lokalizacja/lokalizacje: ……………… | SPEŁNIA/  NIE SPEŁNIA\* |
| 4.2. | Minimum jeden **punkt serwisowy podwozia** na terenie kraju (podać lokalizację) | | Należy wskazać:  Lokalizacja/lokalizacje: ……………… | SPEŁNIA/  NIE SPEŁNIA\* |
| 4.3. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:   1. **instrukcji obsługi** w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej (w tym szczegółowa wersja video) i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 2. **dokumentacji niezbędne**j do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 3. **instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu** zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |
| 4.4. | Szkolenie/instruktaż przedstawicieli zamawiającego dotyczące obsługi oferowanego pojazdu. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |

**\* Należy skreślić niewłaściwe**

**\*\* Należy podać konkretne wartości poszczególnych parametrów pojazdu**

Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w wymagania.