Załącznik 1.7.

Konserwacja Tablice Naprowadzania

Konserwację Urządzenia należy prowadzić zgodnie z opisem:

1. Postępować zgodnie z „Załącznik Konserwacja, czynności wspólne dla Urządzeń”.
2. Czynności szczegółowe dotyczą:
   1. Modułu tablicy zewnętrznej.
   2. Konstrukcji mechanicznej dla tablicy zewnętrznej.
3. Czynności szczegółowe:
   1. Utrzymać w czystości obudowy.
   2. Sprawdzić stabilność zamontowania (osadzenia).
   3. Sprawdzić ewentualne uszkodzenia mechaniczne (uderzone / pęknięte) w uzasadnionych przypadkach zgłosić do Gwaranta.
   4. Sprawdzić ewentualne ogniska korozji.
   5. Sprawdzić z CNS Aplikacja, prawidłowość komunikacji oraz status każdego z segmentów.
   6. W czasie obchodu dla każdej tablicy przy współpracy z CNS Operator:
      1. Sprawdzić czy komunikaty na tablicy są widoczne / czytelne.
      2. Sprawdzić aktualność / prawidłowość komunikatu wyświetlanego na tablicy wobec stanu w CNS Aplikacja.
      3. Sprawdzić możliwość zmiany treści komunikatu przez CNS Operator w trybie ad hoc z poziomu CNS Aplikacja.
   7. W uzasadnionych przypadkach skalibrować / naprawić / wymienić.
   8. W uzasadnionym przypadku zgłosić do Gwaranta.
4. Ewentualne inne czynności konserwacyjne zasadne dla prawidłowej i niezawodnej pracy urządzenia.
   1. Zgodne z dobrymi praktykami dla danego typu urządzeń.
   2. Zalecane lub wymagane przez producenta.
   3. Dla tablic naprowadzania 3d zgodnie z Instrukcja Tablice 3d.