Załącznik 1.8.

Konserwacja Detekcja Wolnych Miejsc Postojowych

Konserwację Urządzenia należy prowadzić zgodnie z opisem:

1. Postępować zgodnie z „Załącznik Konserwacja, czynności wspólne dla Urządzeń”.
2. Czynności szczegółowe dotyczą elementów:
   1. Kamery detekcji.
   2. Lampa informacyjna o stanie zajętości miejsca.
   3. Kontrolera (terminala).
   4. Łączności z CNS Serwerownia.
3. Czynności szczegółowe:
   1. Utrzymać w czystości obudowy i kloszy obiektywów.
   2. Sprawdzanie mechanicznego stanu obudów.
   3. Regulacja ustawień kamer wspólnie z CNS Operator.
   4. Sprawdzanie stanu połączeń kablowych, Weryfikacja połączenia logicznego pomiędzy CNS a kamerą.
   5. Usuwanie ewentualnych awarii lub zgłoszenie do Gwaranta.
   6. **Obchód Parkingu**
      1. weryfikacja skuteczności zmiany koloru sygnalizacji po zajęciu lub zwolnieniu miejsca przez samochód.
      2. weryfikacja możliwości zdalnej zmiany statusu miejsca postojowego przez CNS Operator
      3. wraz z CNS Operator losowa weryfikacja poprawności odczytu numeru rejestracyjnego pojazdu.
   7. Usuwanie ewentualnych awarii lub zgłoszenie do Gwaranta w uzasadnionym przypadku.
4. Ewentualne inne czynności konserwacyjne zasadne dla prawidłowej i niezawodnej pracy urządzenia.
   1. Zgodne z dobrymi praktykami dla danego typu urządzeń.
   2. Zalecane lub wymagane przez producenta lub Gwaranta.