**Opracowanie projektu przebudowy kolektora tłocznego fi 125mm na fi 200 mm osiedle Zabajka -oczyszczalnia ścieków w Głogowie Młp na długości około 880 mb**  dla uzyskania pozwolenia na budowę. Trasa istniejącego kolektora do przebudowy wskazana jest na załączniku graficznym.

**Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie :**

- projektu zagospodarowania -3 egz:

- projektu technicznego – 3 egz

-specyfikacja techniczne – 1 egz.

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót - 1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji j.w w formacie PDF – 1 egz.

- aktualizacja mapy do celów projektowych w wymaganym zakresie

- pokrycie kosztów wszystkich uzgodnień oraz warunków technicznych

- badania podłoża /geologia odwierty

- przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji ulicp

- uzyskanie zgody i popisanie umów na dysponowanie terenem po trasie projektowanego kolektora

 tłocznego

Termin realizacji projektu : **6 m-cy** od daty podpisania umowy