**WODOSPUST OCYNKOWANY**

Wodospust stalowy ocynkowany w kształcie trapezu, wykonany w technologii gięcia na zimno z jednego odcinka blachy (bez spawów wzdłużnych i poprzecznych).

Długość 6 mb., szerokość 21 cm

Grubość standardowa ścianki 4mm.

Możliwość przejazdu pojazdami o DMC 40 ton.

Płaskowniki kotwiące rozmieszczone co 1 metr, przymocowane metodą TIG

Montaż w ławie betonowej

Atest na zastosowanie w ciągach drogowych i pieszych (CE, PN-EN 1433)

